삼육대학교 이러닝 강의

자동녹화시스템 구축 제안요청서

과제명	삼육대학교 이러닝 강의 자동녹화시스템 구축
주관기관	삼육대학교
주관부서	구매팀

2014.  05.

목      차

Ⅰ. 사업개요

1. 사 업 명	1

2. 사업목적	1

3. 사업내용	1

4. 구축규모 및 장소	1

5. 사업예산	1

6. 사업기간 및 추진 일정	1

Ⅱ. 제안요청사항

1. 사업수행 원칙	2

2. 사업수행 범위 및 내용	3

3. 구성 및 세부사항	5

4. 기타 요구사항	11

Ⅲ. 사업자 선정

1. 제안업체 참가자격	12

2. 입찰방법	12

3. 낙찰 방법	12

4. 낙찰자 선정방법	12

5. 제안서 및 가격제안서 제출	13

6. 제안서 설명회 및 평가	13

7. 평가기준 및 방법	14

8. 제안서의 효력	17

9. 비밀유지	17

10. 부정한 방법으로 서류를 제출한 자	17

Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 작성 및 제본 등	18

2. 제안서 작성요령	18

3. 항목별 작성 요령	18

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명 : 삼육대학교 이러닝 강의 자동녹화시스템 구축

2. 사업목적

본 사업은 강의자동녹화시스템을 구축하는 사업으로써, 양질의 강의콘텐츠 제작 및 효율적인 교육정보를 서비스할 수 있는 환경 구축을 목적으로 한다.

3. 사업내용

가. 강의 자동녹화시스템 구축

1) 실시간 강의녹화를 위한 강의자동녹화 시스템 구축

2) 강의 콘텐츠를 효율적으로 서비스할 수 있는 환경 구축

나. 원격중앙관리시스템 구축

1) 시스템의 효율적인 관리를 위한 모니터링 및 원격콘트롤 시스템 구축

4. 구축규모 및 장소

가. 구축규모 : 강의자동녹화시스템 4식

나. 구축장소

구분	사업구분	설치장소
강의실	이러닝 강의 자동녹화시스템 구축	삼육대학교 지정 장소

5. 사업예산 : 일억원(100,000,000원, V.A.T포함)

6. 사업기간 및 추진일정

가. 사업기간 : 계약일로부터 30일 이내

나. 추진일정

내 용	일 정
입찰공고	2014. 05. 13.
현장설명회	2014. 05. 20.
입찰참가신청서(제안서포함) 제출	2014. 05. 23.
제안설명회 및 평가	2014. 05. 27.
우선 협상 통지 및 협상	우선 협상대상자 별도 통지

Ⅱ. 제안요청사항

1. 사업수행 원칙

가. 일반 사항

1) 시스템 구축에 사용되는 장비사양은 장비 세부기술규격에 명시된 제품의 규격을   준수하여야 하며 명시된 기능 이상의 성능을 지원 하여야 한다.

2) 시스템 구축에 사용되는 장비사양은 기존에 구축되어진 장비들과 상호 연동 및    성능 구현에 있어서 문제가 없어야 한다.

3) 제안 업체는 요구 조건을 정확히 분석하여 타당성이 충분한 구축 방법을 제시하   여야 하며, 제시된 시스템의 기능, 장점 및 효과를 구체적으로 명시하여야 한다.

4) 시스템 구축과 관련하여 세부적인 기획 및 구성은 삼육대학교와 협의하여 진행하고 가능한 삼육대학교의 요구사항을 수렴하여 구축한다.

5) 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한 사항만이 규정되었으므로 상세하게   기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여는 계약자 부담으로 서비스 제공에 문   제가 없도록 조치한다.

6) 명시된 물품일체를 일괄공급방식으로 납품 설치하여야 하며 납품하는 물품은 검수일 기준 1년 이내 단종되지 않을 제품이어야 한다.

7) 공급하는 장비의 제조사가 아닐 경우 아래 목록 장비의 제조사(외산의 경우인 해당 국내 공급원)로부터 제품 공급 및 기술지원 확약서(Certification)를 발급 받아 계약 후 10일이내 수요기관에 이의 원본을 제출하여야 한다. 미제출시는 계약 업체의 계약 불이행으로 간주하며 계약을 해지할 수 있다.

8) 주요 구성품, 부품 등을 포함한 영상장비는 별첨 규격서 이상의 최신규격의 완제
품을 공급하여야 하며, 반드시 제조사의 정품을 사용하여야 한다.

9) 납품하는 모든 소프트웨어는 정품 및 최신 버전이어야 하고, 각 제품별로 라이   센스(저작권)를 제공하여야 하며, 원 소유자의 저작권을 침해하지 않는 제품이  어야 한다.

2. 사업수행 범위 및 내용

가. 주요 기능 요건

1) 강의자동녹화시스템

가) 기존의 음향 장치들과 전자교탁시스템, 프로젝터와의 완벽한 호환으로 시스템 운영에 이상이 없어야 한다.

나) 교수자용 모니터를 천장에 부착하여 교안내용과 및 교수자 영상을 동시에 모니터링할 수 있어야 하며 녹화상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

(모니터링을 위해 카메라의 영상을 분배해서 화질을 열화시켜서는 안된다.)

다) 교수자의 영상을 녹화하는 카메라는 FULL HD를 지원하는 제품으로 팬틸트와 줌 일체형의 제품으로 구성되어야 하며 강의자동녹화시스템과 완벽한 연동이 가능하여야 한다.

라) HD카메라 영상과 컴퓨터의 교안을 별도의 편집 없이 하나의 파일로 실시간 녹화 할 수 있어야 한다.

마) 전자교탁 시스템의 교수자 컴퓨터에는 강의녹화운영시스템을 설치하여 교수자가 직접 강의녹화를 시작/종료 콘트롤 할 수 있어야 한다. 필요할 경우 교수자가 전자교탁에서 직접 시스템 On/Off 할 수 있어야 한다.

바) 관리자는 각 강의실의 장비를 원격지원으로 모니터링하고 콘트롤 할 수 있어야 한다.

사) 녹화된 강의영상은 저장후 MP4형태로 업로드되어야 되며 LMS서버와 연동되어야 한다.

아) 녹화형태는 향후 편집을 위한 개별녹화와 실시간 편집을 통해 하나의 영상으로 녹화될 수 있는 기능 모두 제공해야 한다.

자) 강사추적과 녹화를 위해 두 개 이상의 별도 HW가 아닌 하나의 장비로 통합되어 제공되어야 한다.

2) 원격중앙관리 시스템

가) 효율적인 시스템 관리를 위해 모니터링 및 원격콘트롤 할 수 있어야 한다.

나) 개별장비 제어(시스템 On/Off) 및 전체장비에 대한 제어가 가능하여야 한다.

다) 원격제어를 지원하여 장비상태를 점검하고 문제를 파악, 해결할 수 있어야 한다.

나. 주요 시스템별 기능 요건

1) 강의자동녹화 시스템

가) 강사가 별도의 센서를 소지하거나 부착하지 않고 강사의 움직임을 감지하여 강사를 자동으로 추적하는 자동추적 센서를 사용해야 한다.

나) 별도의 운영자 없이 강사를 추적하여 촬영하고 강의자료를 입력받아 실시간 강의 콘텐츠를 제작, 녹화하는 강의 자동 녹화시스템으로 제작된 콘텐츠 결과물이 자동 업로드 되어 LMS 서버와 연동 등록될 수 있어야 한다.

다) 기존의 전자교탁에서 원터치로 강의 녹화가 진행되어야 하며 교수자가 강의하는 데 기존의 강의와 비교하여 특별히 어려운 조작을 하지 않아도 강의녹화를 진행할 수 있어야 한다.

라) HD카메라 영상과 컴퓨터의 교안을 별도의 편집 없이 하나의 파일로 실시간 녹화 할 수 있어야 한다.

마) 수평적으로 교수의 움직임을 감지하여 추적하는 것 외에 교수와 학생간의 수직적인 동선에서 자동 Zoom In, Zoom-Out 기능을 제공하고 자동으로 줌아웃 기능을 제공할 수 있어야 한다. (교수의 위치에 따라 Close-Up모드, Near모드, Full모드를 지원)

바) 교수 자동추적 이외에도 원클릭으로 교수의 추적을 일시정지/재시작 기능을 제공하여 특정 영역에 대한 고정 촬영을 지원해야 함. (교수가 일시정지 기능을 클릭시 교수 추적이 일시 정지할 수 있는 기능을 제공해야함)

사) 고정된 레이아웃이 아닌 다양한 템플릿을 제공하여 전자교탁에서 교수가 강의 타입에 맞는 템플릿을 자유롭게 선택하여 강의유형에 맞는 강의콘텐츠를 제작할 수 있어야 한다. (템플릿 추가는 무제한으로 등록될 수 있어야 한다.)

아) 교수자의 움직임에 따라 화면 구성을 자동으로 변경할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

자) 제작된 동영상을 보기 위해서 별도의 SW나 ActiveX를 설치하지 않아야 하며 특정 플레이어 또는 LMS(실버라이트, 플래시 등)에서만 시청할 수 있는 것이 아닌 단일동영상으로 제작되어 보편화된 플레이어에서도 누구나 쉽게 콘텐츠 시청이 가능하도록 해야 한다.

차) 별도의 편집 작업 없이 학교 로고, 배경화면 등을 삽입할 수 있어야 하며 녹화 시작 시 LMS시스템과 연동하여 강의제목, 교수명, 강의일시 자막을 자동으로 입력할 수 있어야 한다.

카) HD 카메라 시스템을 활용하여 고화질 녹화영상이 가능하도록 해야 하며, 멀티레코딩(웹용 고화질/모바용 고화질 동시)을 지원하여 별도의 트랜스코딩 없이 모바일 서비스가 가능하여야 한다.

타) 콘텐츠 용량 확보를 위해 고, 중, 저화질로 선택이 가능해야 한다.

파) 빔프로젝트 사용시 강의자 영상이 어둡게 찍히지 않도록 카메라의 밝기가 항상 일정하게 유지될 수 있도록 카메라의 세부 메뉴값을 저장 적용 가능하여야 한다.

하) 녹화 중에도 녹화를 종료하지 않고 필요할 때 다시 녹화를 시작할 수 있는  녹화일시정지 기능을 제공하여 하나의 파일로 녹화 가능하여야 한다.

거) 저장된 동영상은 다양한 웹브라우저에서 실행되어야 하며 필요할 경우 별도의 변환이나 전용 플레이어 없이 교안과 교수자 영상을 동시에 볼 수 있어야 한다. 또한 OnLine에서 뿐만 아니라 OffLine에서도 녹화 종료 즉시 플레이할 수 있는 형태로 녹화되어야 한다.

너) 향후 수업시연, 마이크로 티칭 등 학생 수업시연 영상을 촬영하여 수업분석/평가를 할 수 있는 수업평가시스템과 도입 시 별도의 추가 작업 없이 연동이 할 수 있는 확장 가능 한 시스템을 제공해야 한다.

더) 필요시 강의자의 스마트폰이나 태블릿PC에서도 시스템의 전원 제어, 강의 녹화 시작/정지, 탬플릿 변경 등 전자교탁에서 컨트롤할 수 있는 모든 기능이 실행 가능한 인터페이스를 제공하여야 하며 별도의 앱을 설치하지 않고도 즉시 운용이 가능해야 한다.

러) 전자교탁 PC 또는 강의자 노트북과 연동 시 네트워크 기반으로 제공하여 별도의 배선작업 및 특정 교탁에서만 구동되어서는 안되며 범용적인 PC/태블릿에서 구동되는 확장성 있는 시스템을 제공해야 한다.

2) 원격중앙관리시스템

가) 다수의 장소에 설치되는 시스템의 효율적인 관리를 위해 모니터링 및 각 강의실 시스템을 관리할 수 있어야 한다.

나) 원격에서 각 강의실의 녹화시스템 전원을 ON/OFF 시킬 수 있어야 한다.

다) 스케줄링 시스템 On/Off 기능을 지원하여 강의실별, 요일별, 시간별 스케줄을 걸어 자동으로 On/Off 콘트롤 가능하여야 한다.

라) 특정 강의실에서 시스템상태(전원On/Off/녹화/대기중 등)를 한눈에 알아볼 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

마) 녹화상태(Recording or Ready)를 모니터링하고 필요시 운용자가 녹화 시작/정지/전원On/Off가 가능하여야 한다.

바) 시스템이 설치된 각 강의실 별로 별도의 서브 관리자 등록 및 권한 설정 할 수 있어야 한다.

사) 향후 녹화시스템 추가 설치 시 쉽게 시스템 관리(등록/수정/삭제)가 가능하도록 해야하며 시스템 수와 늘어나도 추가비용이 소요되지 않도록 무제한 라이센스를 제공해야 한다.

아) 강의실별 시스템 점검 및 세부설정 콘트롤을 위해서 원격접속시스템을 제공해야 한다.

자) 스케줄이 없는 특강 등 스케줄에 없는 강의녹화를 할 경우에 강의자가 직접 전자교탁에서 강의자동녹화시스템의 전원을 On/Off할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

3. 구성 및 세부 사항

※ 아래 사항은 구성 예시이며, 모든 시스템은 아래의 세부 사항을 모두 만족하고 동등 이상을 수용하는 제품을 제시하여야 한다.

가. 시스템 구성

NO	품명	규격 및 기준모델	수량	단위	비 고
1	강의자동녹화시스템	HD 영상 2CH입력 (카메라1채널, PC1채널)	4	식	키보드,마우스 포함
2	모니터	23" 모니터	4	EA	천장설치
3	강사용 카메라	강사용 카메라 EVI-HD1	4	EA
4	랙케이스	H690 x W600 x D600	4	EA

1) 강의자동녹화시스템

2) 원격중앙관리시스템

NO	품명	규격 및 기준모델	수량	단위	비 고
5	원격중앙관리시스템	강의녹화시스템 원격콘트롤	1	식
6	원격중앙관리시스템 H/W	i7 3GHz 이상	1	식	모니터, OS 포함

나. 시스템 세부 사항

1) 강의자동녹화시스템

가) 강의자동녹화시스템

번 호	1	품 명	강의자동녹화시스템	수 량	4
용 도	강의자동녹화시스템(랙타입)
사 양	◎ 일반규격 - Video : 2CH (Camera 1CH + PC 1CH) - Audio : 2CH Analog Audio - CPU : i7 3GHz 이상 - RAM : 4G - HDD : 1TB ◎ Input - Video input: 2CH - Audio input 2CH ◎ Output -모니터링용 HDMI (VGA 확장 출력 지원) ◎ 스위칭/믹싱 • 2채널 비디오 스위칭 (카메라1CH , PC 1CH) • 스위칭/화면전환 Effect 시간 조정 기능 • 자동 스위칭 기능 (채널별 스위칭 시간 설정 가능) • 자동 스위칭시 장면전화 Effect 선택 가능 ◎ 자막 • 강의명, 차시, 교수명 등 강의타이틀 자동 자막 입력 기능 지원 ◎ PTZ카메라 컨트롤러 • 팬/틸트/줌 카메라 원격제어 (RS-232/VISCA, RS-485 지원 카메라) • 복수의 카메라 연결, 컨트롤 가능. • 카메라 Pan/Tilt/Zoom 제어 • 카메라 별 Preset 저장 • Pan/Tilt/Zoom 속도 조절 제공 • 카메라 화이트 밸런스, 밝기 메뉴 설정값 저장 가능 ◎ 위치자동추적 • 별도 부착물 없이 영상/동작감지 방식 자동 추적 • 좌우 움직임 추적 및 앞뒤 움직임에 따른 자동 Zoom In/Out 컨트롤 지원 • 영상 자동 절환 기능 제공 • 영상 자동 절환 시 교수 Close-up 화면, 교수/교안 PIP 등 화면효과 적용 가능 • 셋팅 값 저장기능 제공 • 추적 일시정지 기능 제공 ◎ PIP • PIP(Picture in picture) • 최대 2개 동시 입력 가능 • PIP 화면 투명도 입력 기능 • 사용자 정의 PIP 입력 가능 (PIP개수, 위치, 크기, 속성 임의 세팅 등록 가능) • PIP 소스 영역 임의 지정 가능 • Alpha Mask 기능 제공 (Rectangle / Round / Round Rectangle 선택 가능) • PIP 속성 조정 (테두리 두께 / 색상 / PIP 투명도 지정 가능) ◎ Smart Scene • PIP와 그룹 자막 동시 저장, 동시 적용 기능 지원 • 사용자 정의 템플릿 수정 및 저장, 불러오기 가능 • 추적센서 또는 무선콘트롤러와 연동하여 자동 템플릿 적용 가능 ◎ 인코딩/스트리밍 • Windows Media Server 지원 (PULL/PUSH방식 지원) / WMV 동시 저장 • Flash Media Server 지원 (RTMP) / MP4 동시 저장 • Wowza Media Server 지원 / 웹, 모바일 동시 스트리밍 • 고화질/저화질 멀티인코딩 저장 지원 • 사용자 지정 서버 이용 가능 • 미디어서버 전송 / 파일 전송 / VOD 파일 FTP 서버 연동 기능 제공 * 키보드/마우스 포함 ※ 위 상기 사양 동등품 이상

나) 모니터

번 호	2	품 명	모니터	수 량	4
용 도	강의자 모니터링용 모니터 TV
사 양	○ 주요사양 - 32“ 모니터 TV - 응답속도 : 8ms - 칼라지원 : 16.7M - 비디오 입력 : HDMI, Component(CVBS Common) - 입력단자 : Analog D-SUB, DVI-D - 수평주파수 / 수평주파수 : 30 ~ 81kHZ / 48 ~ 75HZ

다) 강사용 카메라

번 호	3	품 명	강사용 카메라	수 량	4
용 도	강사 추적 카메라
사 양	○ 기능 - 효과적인 강의 영상물 제작(판서 강의)을 위하여 HD급의 강사용 CAMERA가 설치되어야 한다. - 강사용 CAMERA는 강의실의 뒷면에 강사의 동작 범위(강사 활동범위)를 충분히 감안하여 설치한다. ○ 규격 : EVI-HD1 - 이미지센서 : 1/3형 CMOS / 유효 픽셀 : 약 200만 픽셀(16:9) - 신호시스템 : HD - 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p, 1080/25p, 720/59.94p, 720/50p, 720/29.97p 720/25p, SD - NTSC, PAL - 렌즈 : 10배 광학 줌, 디지털 줌과 함께 사용하는 경우 40배 - 최소 피사체 거리 : 100mm(광각) / 수평 화각 : HD 신호 출력 시 8°(망원) ~ 70°(광각) - 초점 시스템 : 자동/수동 / 최소 조도 : 15룩스 (50IRE, F1.8) - 노출 조정 : 자동 / 수동 / 조리개 우선 자동노출, 노출보정 / 밝음 - 셔터 속도 : 1/2 ~ 1/10,000초 / 게인 : 자동 / 수동(-3~+18dB) - 화이트 밸런스 : 자동 / 실내 / 실외 / 원 푸시 자동 / 수동 - 신호 대 잡음비 : 50dB / 패닝/틸트 : 패닝 ±100° , 틸트 ±25° / 사전설정 위치 : 6개 - 비디오 출력 : HD HD-SDI, 아날로그 컴포넌트 (Y/Pb/Pr), SD VBS, Y/C - 사용 전원 : 12V DC (10.8∼13.0V DC) / 소비 전력 : 최대 30W (DC 12 V에서) - 작동 온도 : 0 - 40℃ / 보관 온도 : -20 - 60℃ - Dimension(W×H×D) : 259 × 150 × 169 mm / Weight : 12kg ※ 위 상기 사양 동등품 이상

라) 랙케이스

번 호	4	품 명	랙케이스	수 량	4
용 도	시스템의 보관과 시건
사 양	- 전면도어 : 강화유리 / 후면도어 : 스틸도어 - 측면판넬 : 착탈식 - 크기 : H690 X W600 XD600 - 선반 :1EA - 쿨링팬 :1EA (120mm)

마) 음향장치

품목번호	5	품명	POWER AMPLIFIER	수량	4
사양	○ 기능 - 동영상 강의 시 음향효과가 뛰어나며 PWM 구동방식에 의한 고효율 저 발열로 전자교탁 내부의 열 발생을 최소화 하여야 한다. - 디지털 기술에 의한 초 Slim Type(1U)이어야 한다. - 고효율 SMPS 전원장치 채택으로 안정 전원에 의한 기술 Damping Factor (감쇄계수)를 적용하여야 한다. - 48volt 팬텀파워가 내장되어 건전지 없는 콘덴서 마이크 사용이 가능해야 한다. ○ 사양 - 음성출력 : 150W x 2CH(300W) - MIC INPUT : 3Ch (XLR 입력단자) Combo 단자로 되어 있어야 한다. 12Volt~48volt 팬텀파워가 내장되어 있어야 한다. - AUDIO IN PUT : 3Ch (PC-1,노트북-1, Stereo-1) - AUDIO OUT PUT : 1CH (Stereo-1), 55JACK 2CH - 소비전력 : 30Watts 6A이하 - 크 기 : 420mm(W) x 45mm(H) x 280(D) mm - 무 게 : 5.5 Kg이하 - 무상 A/S기간 : 2년 이상 ※ 위 상기 사양 동등품 이상

2) 중앙관리시스템

가) 원격중앙관리시스템

번 호	6	품 명	원격중앙관리시스템	수 량	1
용 도	다수의 강의실에 설치된 강의자동녹화시스템을 원격에서 관리
사 양	1. 원격모니터링 - 강의녹화 상황 통합 모니터링 (시스템 전원 On/Off여부, 강의녹화 상태 여부) - 강의실별 시스템 상태 모니터링 (전원Off / Ready / Recording) - 강의실별 시스템 녹화 시 미리보기 기능 지원 - 강의실 관련 정보 (시스템IP, 위치 등) 관리 2. 원격콘트롤 - 강의시스템 전원 원격 On / Off 기능 지원 - 지정된 요일, 시간에 강의실별 전원 On/Off 할 수 있는 전원 스케줄링 기능 지원 - 강의시스템 원격 녹화 시작 / 정지 가능 - 강의녹화 시작시 녹화 자동 종료 시간 설정 가능 3. 강의시스템 관리 - 강의실 정보 관리 (강의실 등록/수정/삭제) - 강의시스템 확대 설치 시 추가 가능 – Unlimited License 4. 운용자 관리 - 운용자 정보 관리 - 서브운용자(시스템별 개별 관리자) 관리 기능 (서브관리자 등록/수정/삭제) - 서브운용자 별 시스템 권한 설정 기능 5. 보안 - 운용자 시스템 접속 IP 접근 권한 설정 기능 지원 - 특정 IP / 아이피 대역 / 포트 세부 설정 기능 지원 - 해당 시스템 운용 시 특정 시스템에서만 접근 가능토록 보안 설정 가능

나) 원격중앙관리시스템용 HW

번 호	7	품 명	원격중앙관리시스템 HW	수 량	1
용 도	원격중앙관리시스템 설치 및 운용용 HW
사 양	○ 주요사양 - CPU : I7-3770 이상 - RAM : D3-4GB16000 이상 - HDD : 500GB 이상 - OS : WINDOWS 7 - 모니터 : 23“ LED - 키보드 / 마우스

4. 기타 요구사항

가. 납품 및 시공조건

1) 납품되는 제품 및 설치 등은 제안요청서의 규격과 성능을 만족하거나 그 이상이어야 한다.

2) 납품되는 제품의 규격에 명시되지 아니한 경우 기술적 타당성 및 호환성과 신뢰성에 부합되는 사양으로 공급하여야 한다.

3) 계약사는 시스템 설치공사 전에 발주기관과 실시설계를 위한 현장실사를 하여야 하며, 제반 경비는 계약사의 부담으로 한다.

4) 공사 중 감독관으로부터 경미한 설계변경 지시가 있을 때에는 계약사의 부담으로 처리하여야 한다.

5) 계약사는 제반 H/W 및 S/W의 설계 및 납품, 설치, 시험, 성능보증 등을 일괄 책임져야 한다.

6) 시스템 설치 중 기기가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 재해 방지에 만전을 기하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 하고 계약사의 부담 및 책임 하에 복구 하여야 한다.

7) 납품되는 장비는 발주기관에서 제시하는 방법으로 운영될 수 있도록 설치되어야 한다.

8) 계약사는 도입된 제품이 계약 후 1년 이내에 단종 될 경우 동등 품 이상의 신규제품으로 교체하여야 한다.

9) 계약사는 설치되는 시스템의 장비 및 각종 자재에 대하여 계약상의 수량, 규격, 성능과 일치하는지 여부를 발주기관의 사전승인을 받은 후 사용하여야 한다.

10) 계약사는 설치공사 초기부터 발주기관 측 직원이 설치공법, 프로그래밍, 시험 및 유지보수 등 모든 기술 분야를 최단 시일 내에 습득할 수 있도록 모든 공정에 발주기관의 운용요원을 참여 시켜 적극적인 기술 지도를 하여야 한다.

11) 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만이 규정되었으므로 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여는 계약자 부담으로 서비스 제공에 문제가 없도록 조치한다.

나. 종합 운영 및 검사

1) 계약사는 모든 시스템의 설치 완료 후 시스템 전반에 대한 시운전을 실시하여야 한다.

2) 사업내용과 시스템의 안정성, 적정성 등 검수에 관한 사항과 이에 대한 해석은 발주기관에서 제시하는 방법에 따라야 하며, 양자 사이에 이견이 발생한 경우 발주기관의 의견을 우선으로 한다.

다. 유지보수 및 기술지원 사항

1) 시스템 유지 보수 무상 제공 기간은 2년으로 한다.

2) 구입장비(프로그램)의 하자보증기간 및 무상유지보수 기간 중 시스템의 결함을 수리하기위한 프로그램수정, 부품교환, 수리, 동일 신품으로의 교환, 시험 등에 소요되는 제반경비는 납품업체 부담으로 한다.

3) 납품업체는 자체 기술 인력을 보유하여 장애 발생 시 일차적으로 원격지원을 통해 정상 복구를 위한 적절한 조치 및 원인 규명을 해야 한다. 그러나 원격지원을 통한 장애복구가 불가능할 시 납품업체는 우리 대학교와 합의하에 최대한 빠른 시간 내에 장애복구를 위한 기술요원을 파견하여 조치하여야 한다.

4) 납품업체는 고장수리 보증기간 내에 정상 가동시키지 못했을 경우 우리 대학교 관리자에게 즉시 그 원인을 통보하여야 한다. 단, 정확한 원인규명에 많은 시일을 요할 경우 그 사유를 3일 이내에 문서로 통보하여야 한다.

5) 본 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 납품업체는 즉시 그 대책을 수립하여 해결해야 하며, 모든 민형사상의 책임을 지고 보상해야 한다.

6) 무상 유지보수 기간에 Version Up된 S/W는 주기적으로 무상 업그레이드 제공한다.

라.  교육 및 운영지원

1) 교육훈련에 의한 기술이전을 철저히 수행하여야하며, 인계인수 시 업무에 지장을 초래하지 않도록 한다. 또한 설치 후 첫 가동시 기본 컨텐츠 및 운영에 대한 모든 지원을 하여야 한다.

2) 운용자에게 인계 후 운용 미숙으로 인한 재교육 요청 시 이를 실시하여야 하며 이로   인한 소요경비는 납품업체가 부담한다.

3) 교육훈련에 소요되는 모든 경비는 납품업체의 부담으로 하되 일정은 상호 협의하여    결정한다.

4) 납품업체는 우리 대학교 관리자에게 장비 운영에 필요한 각종 매뉴얼 및 취급 설명서,   기타 운용 등에 관련된 자료를 제공하여야 한다.

마. 하자보증

1) 시스템 유지 보수 무상 제공 기간은 2년으로 한다.

2) 구입장비(프로그램)의 하자보증기간 및 무상유지보수 기간 중 시스템의 결함을 수리하기위한 프로그램수정, 부품교환, 수리, 동일 신품으로의 교환, 시험 등에 소요되는 제반경비는 납품업체 부담으로 한다.

3) 납품업체는 자체 기술 인력을 보유하여 장애 발생 시 일차적으로 원격지원을 통해    정상 복구를 위한 적절한 조치 및 원인 규명을 해야 한다. 그러나 원격지원을 통한 장   애복구가 불가능할 시 납품업체는 우리 대학교와 합의하에 최대한 빠른 시간 내에 장   애복구를 위한 기술요원을 파견하여 조치하여야 한다.

4) 납품업체는 고장수리 보증기간 내에 정상 가동시키지 못했을 경우 우리 대학교 관리   자에게 즉시 그 원인을 통보하여야 한다. 단, 정확한 원인규명에 많은 시일을 요할 경우 그 사유를 3일 이내에 문서로 통보하여야 한다.

5) 본 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 납품업체는 즉시 그 대책을 수립하여 해결해야   하며, 모든 민형사상의 책임을 지고 보상해야 한다.

6) 무상 유지보수 기간에 Version Up된 S/W는 주기적으로 무상 업그레이드 제공한다.

Ⅲ. 사업자 선정

1. 제안업체 참가자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격제한)에 의한 유자격자로서 소정의 자료를 갖추어 입찰등록을 필한 자

나. 최근 1년간(2013년 1월 1일부터 공고일 현재까지) 대학(교)에 강의 자동녹화시스템 구축 용역 단일 건 1억원 이상 실적 보유업체.

다. 원활한 시스템 운영과 관리를 위해 주 사업장 주소(본사)가 서울/경기에 소재한 업체.

2. 입찰방법 : 제한경쟁입찰

3. 낙찰방법 : 협상에 의한 계약(기술평가 80%, 가격평가 20%)

4. 낙찰자 선정방법 : 협상에 의한 계약체결

가. 평가위원의 제안서 평가 결과, 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점한도(80점)의 80% 이상(64점)인 자를 우선 협상적격자로 선정한다.

나. 평가점수는 기술평가(80점)와 입찰가격 평가(20점)를 합산하여 고득점자순으로 우선 협상 대상자를 선정한다.

다. 협상순서는 협상적격자 중 고득점 자(우선협상대상자) 순으로 하되, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 기술평가의 평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선 순위자로 한다.

라. 위 항의 협상순위에 따른 협상대상자와의 협상이 성립된 경우에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니하며, 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시하되, 협상이 최종 결렬될 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

마. 협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 10일 이내로 하되 3일의 범위 내에서 조정할 수 있다.

바. 제안 설명회에 참석하지 않는 업체는 평가대상에서 제외함.

* 유의사항

- 제안서 평가강의, 평가내용 및 평가결과 관계서류는 공개하지 않는다.

- 제안서 및 제안 설명회에 대한 재반 비용은 보상하지 않는다.

- 접수된 제안서는 일체 반환하지 않으며 평가결과에 대하여 이의를 제가할 수 없다.

5. 입찰참가 등록 서류 제출

가. 입찰등록마감 : 2014. 05. 23(금) 11:00까지

나. 제출장소 : 삼육대학교 백주년 기념관 2층 총무과 구매팀

다. 제출방법 : 기한 내에 참여사가 직접 방문 제출(우편접수 불가)

라. 제출서류

1) 제안서 각 10부(원본 1부, 사본 9부)

(증빙자료는 모두 원본이어야 함 사본제출시 원본대조필 날인)

2) 입찰 참가신청서(본교 소정 양식)

3) 위임장 및 재직증명서(대표자가 아닌 위임자인 경우 제출)

4) 이행입찰보증금증권(10%-입찰일로부터 30일 이후)

→ 피보험자 : 삼육대학교

5) 법인등기부등본(개인사업자인 경우 대표자의 주민등록등본)

6) 사업자등록증사본(원본 대조필)

7) 법인인감증명(개인사업자의 경우 대표자의 인감증명) 및 사용인감계

8) 서약서(본교 소정 양식)

9) 가격제안서 및 내역서
(가격제안서는 본교 소정의 양식을 사용하며, 봉투에 밀봉하여 제출)

10) 실적증명서 또는 세금계산서

6. 제안서 설명회 및 평가

가. 일  시 : 2014. 05. 27(화) 10:00

나. 장  소 :  백주년기념관 2층 소회의실

다. 기 타

1) 제안서 내용의 검토를 위해 제안 발표회(PT)를 실시함.

2) 제안서 발표회 시 발표 순서는 제안서 접수순으로 함.

3) 제안자의 설명시간은 20분 이내로 하며, 평가위원의 질의응답시간은 15분 내외로 함.

7. 평가기준 및 방법

가. 제안서 평가는 우리 대학교 제안서 평가위원회에서 하며 평가위원 명단은 공개하지 않는다.

나. 기술평가의 객관성 확보를 위해 평가위원의 합산 점수 중 최상위 점수와 최하위 점수는 평가에서 제외하고 나머지 평가위원의 점수를 산술 평균하여 최종점수를 산정한다.(최상 또는 최하위 점수가 2개 이상인 경우에는 그 중 1개만 제외함)

다. 제안서 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구한다. 보완을 요구한 서류가 기한내에 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하되, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다.

라. 기술평가 후 협상적격자로 선정된 업체에 한하여 밀봉한 입찰서를 개봉하고 입찰가격에 대한 점수를 평가기준에 의해 소수점 셋째자리에서 반올림하여 산정한다.

마. 입찰참가자격에 결격사항이 있는 업체는 기술평가 없이 탈락된 것으로 본다.

바. 평가는 삼육대학교의 권한이며, 제안사는 제안서 평가방법, 낙찰자 선정과정, 평가결과 등 제반사항에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

사. 제안서 평가항목 및 배점

1) 평가 기본 사항

- 기술 점수 : 80점

- 가격 점수 : 20점

- 기술능력 및 입찰가격 평가의 합산점수가 70점 이상이고 입찰가격이 당해 사업예산 이내로서 최고득점 업체를 우선협상 대상자로 선정

2) 제안서 평가항목 및 평가지침

평가항목	세부평가항목	평가요소	배점
정량평가 (20)	납품실적 (10)	동종 업계 납품 실적(단일 건 총액 기준) 3억 이상 : 10점 3억 미만 -2억 이상 : 8점 2억 미만 - 1억 이상 : 6점 1억 미만 : 4점	10
	경영상태 (10점)	제안업체 경영상태 ⇒ 신용평가등급에 의한 경영상태 신용평가등급 - AA-. 이상(10점) - A+, A°, A- >(9점) - BBB+, BBB°, BBB-. > (8점) - BB+, BB° , BB-. > (7점) - B+, B°, B-. > (6점) - CCC+(C) 이하(5점) ※유휴기간 내(입찰공고일 전일 기준)	10
정성평가 (60)	과업이해도 (5)	제안 요청의 내용 이해도	5
	프로젝트 관리능력 (5점)	제시내용 및 세부추진계획의 적정성	5
	제품의 품질 (15)	영상 입력의 적정성 - HD 화질을 제공, 고화질 녹화 가능	7
		기능 및 성능 충족도 - 앞뒤, 좌우 강의자 자동 위치 추적 - 위치 추적 멈춤 기능으로 판서 인식율 강화	8
	편의성과 활용성 (15)	제안시스템의 편의성 - 통합형 시스템, 운용 및 관리의 용이성	5
		부가 기능 제공 - 전자교탁에서 녹화/시작, 화면 전환	10
		One-Stop 시스템 제공 - 촬영/녹화/배포를 위한 일련의 시스템 제공 여부
	자동화 및 첨단성 (10)	영상 자동 편집, 무편집 기능 - 강의제목, 단원, 교사명, 강의일시 자동 자막 입력 - 학교로고, 학교배경이미지 입력 등 다양한 화면구성 제공	5
		무인 자동 기능 수행 - 무인 기능을 통한 다양한 화면 전환 기능	5
		모바일 기능 내장 - PC용(고화질) 및 모바일용(저화질) 개별 녹화 가능
	유지보수 (5)	장애대응 방안 유지보수 기간 및 기술지원 방안	5
	교육지원 (5)	사용자 교육지원 방안 (교육기간, 인원 등 제시)	5
가격 (20점)			20
총 점			100

* 위 평가 항목은 변동 될 수 있음.

8. 제안서의 효력

가. 제안서의 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력이 있다. 단, 계   약서에 명시한 경우는 계약서 사항이 우선함

나. 필요시 제안사에 대하여 추가제안 또는 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제   출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

9. 비밀유지

가. 제안서 작성과정에서부터 사업수행 중 삼육대학교로부터 제공받은 제반 정보 및 자료 등은 본 계약의 목적 외에 사용하여서는 아니 되며, 삼육대학교가 반환을 요구하였을 경우 즉시 이를 반환하여야 한다.

나. 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 외의 다른 어떤 목적으로 사용되어서는 아니 된다.

다. 모든 입찰자는 삼육대학교의 일반적인 업무수행 규칙을 준수하여야 하며, 입찰과정에서 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보에 대하여 사업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 비밀을 유지하여야 한다.

라. 본 사업을 수행하기 위하여 제공된 모든 정보와 제출된 제안서 및 산출물은 삼육대학교에 귀속된다.

10. 부정한 방법으로 서류를 제출한 자

가. 제안서 평가에 필요한 제출서류를 위조, 변조, 허위 등 부정한 방법으로 작성, 제출   한 자는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1) 계약체결 이전인 경우에는 낙찰자 결정 대상에서 제외하거나 결정통보를 취소

2) 계약체결 이후인 경우에는 당해 계약을 해제 또는 해지

나. 위의 가항에 해당하는 입찰자에 대해서는 삼육대학교 부정당 업체로 제재함과 동시에 일정기간 입찰 참가자격을 제한한다.

Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 작성 및 제본 등

가. 제안서는 A4(종방향) 규격으로 단면 인쇄하되 컬러 또는 흑백으로 인쇄하고 철하여 제출한다.

나. 제안서는 표지, 발송문, 그림 목록, 목차를 제외한 각 면(쪽)에는 일련번호를 표시하여야 한다.

2. 제안서 작성요령

가. 제안서는 1권으로 작성한다.

나. 기술검토 물품규격서는 각 장마다 대표자 간인으로 처리해야 하며(원본 1부) 애매모호한 표현(~할 수 있다 ~될 수 있다 등)은 사용해서는 안 되며 이는 평가 시 불가능한 것으로 간주함.

다. 기술검토 물품규격서는 허위로 작성하여서는 안 되며 허위로 기재한 사항이 발견되면 계약을 취소할 수 있으며, 이에 따른 모든 손해배상 책임은 해당업체가 져야 한다.

3. 항목별 작성 요령

I. 제안사 일반현황

1. 일반현황 및 경영상태

2. 최근 3년간 주요사업 수행실적

3. 조직구성 및 인력현황

II. 제안개요

1. 제안의 배경 및 목적

2. 제안의 특징 및 장점

3. 기대 효과

III. 제안시스템 구축 방안

1. 사업범위 및 구축 방안

2. 시스템 구성도

3. 제안시스템의 소개 및 특·장점, 주요기능

4. 제안시스템의 확장성

5. 시스템 구성품 및 상세사양

IV. 사업관리 및 운영 방안

1. 사업관리 방안

2. 추진일정 계획

3. 사업참여 조직 및 인력 계획

4. 참여인력 이력사항

5. 시스템 구축 전략

6. 테스트 방안

7. 품질보증방안

V. 유지보수 및 장애대응 방안

1. 유지보수 방안

2. 사고대응 및 비상대책

3. 장애대응 방안

Ⅵ. 교육 및 기술지원 계획

1. 교육훈련 방안

2. 기술지원

붙임 1.     서약서 1부.

붙임 2.     주요사업실적 1부.

붙임 3.     참여인력 및 이력사항 1부.

붙임 4.     가격제안서 양식 1부.