삼육대학교

IR(Institutional Research) 정보시스템

서버인프라 구축 제안요청서

2020. 7.

목  차

Ⅰ. 사업안내

1. 개요	3

2. 사업목적	3

3. 사업범위	3

4. 기대효과	4

Ⅱ. 시스템 현황

1. IR정보시스템 플랫폼 구성도	5

Ⅲ. 제안 요구사항

1. 제안요청범위	7

2. 세부요구사항	7

3. 하드웨어 규격상세	8

4. 장비납품 및 설치	13

IV. 제안 일반사항 및 사업자 선정

1. 입찰참가 자격	14

2. 제안서 제출	14

3. 제안서 제출 시 유의사항	17

4. 제안서 목차	18

5. 사업자 선정	18

I		사업안내

1. 개 요

1) 사 업 명 : 삼육대학교 IR(Institutional Research) 정보스템 서버 인프라 구축

2) 사업기간 : 2020년 8월 ~ 2020년 9월

3) 입찰방식 : 제한경쟁입찰

4) 사업자선정방식 : 협상에 의한 계약

5) 사업내용 :

- 데이터 기반의 교육의 질관리를 위해 구축중인 IR정보시스템을 운영하기 위한 서버 인프라 구축

- IR정보시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 무정전전원공급장치(UPS) 보강

2. 사업목적

1) 4차산업혁명 시대의 정보기술의 중심인 데이터를 기반으로 학생의 교육과 지도관리에 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 활용하여 교육의 질을 높이는데 목적이 있음

2) 분석하고자 하는 정보들의 다차원 분석과 텍스트와 같은 비정형 데이터를 정보화하여 분석하는데 안정적이고 원활한 성능을 보장하기 위한 서버 인프라를 구축하고자 함

3) 또한 IR정보시스템에 안정적인 전원공급으로 시스템 장애를 예방하여 서비스의 질을 높이고자 함

3. 사업범위

1) IR정보시스템(IBM Cognos Analytics 기반 플랫폼) 운영을 위한 서버 1대 납품 및 설치

2) IR정보시스템 텍스트 형태소 분석을 위한 서버 1대 납품 및 설치

3) 무정전전원공급장치(UPS) 1식 납품 및 기존 UPS와의 이중화 연결

4) 상세 요구 스펙은 본 제안요청서의 III. 상세 요구사항 3. 하드웨어 규격 상세 항목 참고

4. 기대효과

II		시스템 현황

1. IR 정보시스템 플랫폼 구성도

1) 삼육대학교 IR정보시스템은 IBM Cognos Analytics 기반으로 다차원분석 플랫폼 환경에 맞추어 개발 진행 중에 있으며, 아울러 비정형 텍스트 형태소 분석처리를 통한 워드 분석을 처리하여 연동할 계획임.

2) 본 사업에서는 실시간으로 추출되는 데이터를 처리하는 환경이 아닌 업무 프로세스별로 생성되는 데이터를 정책이 의한 주기적인 추출(ETL) 작업을 통하여 집계분석하여 DataWare를 구성하고 OLAP 툴을 통하여 사용자들이 다차원분석을 할 수 있는 서비스 환경을 제공함.

3) IR정보시스템을 위한 데이터베이스는 삼육대학교가 제공하는 데이터베이스와 연동을 하면 되고 별도의 DB서버가 필요로 하지 않음.

4) 정전사태와 과전압 유입 방지 등을 대비하여 안정적인 전원공급을 위한 UPS 장비를 추가하여 기존 UPS 와 이중화를 통해 서비스의 장애를 예방하고 안정적인 운영을 하고자 함.

III		제안 요구 사항

1. 제안 요청 범위

1) IR정보시스템 서버 1대, IR텍스트 처리기 서버 1대 , UPS 1식

2. 세부 요구사항

1) 신규로 도입하는 H/W의 용량 및 사양은 본 제안요청서로 요구한 규격으로 납품하여야 한다.

2) 신규 서버는 향후 업무 변화에 따른 용량 증설을 고려하여 일부 자원은 수량을 기준으로 제안 구성 대비 50% 이상 확장이 가능해야 한다.

3) 시스템 구성 내용 이외의 추가설비(H/W, S/W)가 필요한 경우 제안에 포함할 수 있으며, 추가설비로 인해 성능이 저하되지 않아야 한다.

4) 다수의 네트워크 카드 간 Load Balancing 및 Take Over 기능을 제공해야 한다.

5) 모든 장비는 기존 장비와 호환성이 요구되며, 기존 장비와의 호환성에 문제가 있을 경우 납품에 제한이 있을 수 있다.

3. 하드웨어 규격상세

1) IR정보시스템 서버 1대

구분	품명	주 요 규 격	수량
Server	IR정보 시스템 서버	▪ 프로세서 - Intel Xeon S 4208 2.1GHz 8Core x 2 이상 - 2개 프로세서 장착 ▪ 시스템 메모리:128GB DDR4 SmartMemory (최대 3.0TB, 24Slot 이상) ▪ 내장 디스크 - 600GB SFF 12G SAS x 2개 이상 - Hot Plug SFF 8 Disk Bay(옵션 사용시 최대 11 Bay 가능) - Raid 0/1 지원 ▪ ODD: 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive ▪ 내장 컨트롤러:Smart Array E208i-a SR ▪ 폼 팩터:1U ▪ I/O 슬롯: 3개의 PCI-E 3.0 슬롯(옵션 사용시 최대 5 PCI 가능) ▪ 네트워크 및 어댑터 -1Gb 331i 이더넷 어댑터 1개, 컨트롤러당 4포트, FlexibleLOM(선택 사항) ▪ 핫 플러그 전원,팬 이중화 ▪ 인프라 관리:Intelligent Provisioning,iLO Standard, OneView Standard ▪ 제품보증: 3 Year Proactive Care Care-to-Repari Service 24x7 3년 부품, 공임, 현장 지원, 장애디스크 DMR, 6시간 CTR. Installation and Startup Service. ▪ OS: Windows Server 2019 STD(5 User 포함	1대

2) IR텍스트 처리기 서버 1대

구분	품명	주 요 규 격	수량
Server	IR텍스트 처리기 서버	▪ 프로세서 - Intel Xeon S 4210 2.2GHz 10Core x 2 이상 - 2개 프로세서 장착 ▪ 시스템 메모리:128GB DDR4 SmartMemory (최대 3.0TB, 24Slot 이상) ▪ 내장 디스크 - 600GB SFF 12G SAS x 2개 이상 - Hot Plug SFF 8 Disk Bay(옵션 사용시 최대 11 Bay 가능) - Raid 0/1 지원 ▪ ODD: 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive ▪ 내장 컨트롤러:Smart Array E208i-a SR ▪ 폼 팩터:1U ▪ I/O 슬롯: 3개의 PCI-E 3.0 슬롯(옵션 사용시 최대 5 PCI 가능) ▪ 네트워크 및 어댑터 -1Gb 331i 이더넷 어댑터 1개, 컨트롤러당 4포트, FlexibleLOM(선택 사항) ▪ 핫 플러그 전원,팬 이중화 ▪ 인프라 관리:Intelligent Provisioning,iLO Standard, OneView Standard ▪ 제품보증: 3 Year Proactive Care Care-to-Repari Service 24x7 3년 부품, 공임, 현장 지원, 장애디스크 DMR, 6시간 CTR. Installation and Startup Service. ▪ OS: 리눅스	1대

3) UPS 1식

구분	품명	주 요 규 격	수량
UPS	UPS	1. UPS 개요 KG-Serise UPS는 일반전원의 정전, 전압변동, 주파수변동, 스파크, 노이즈 등의 장애를 제거하고 항상 양질의 교류전원을 전산장비에 공급하여 전원 불안정에서 비롯되는 위험으로 부터 전산시스템 장비 및 DATA를 보호하기 위하여 첨단의 기술로 설계, 제작됩니다. 고품질의 출력전압, 유동적인 부하변동에 우수한 작동, 무순단 절체 시간, 과전압 보호 및 여과기능이 우수한 제품입니다. 병렬운전 구성이 가능하며 입·출력 절연 변압기를 내장한 최신 VERSION의 TRUE ON-LINE UPS입니다. 2. UPS 전기적 특성 1) 용 량 : 3Ø 60 KVA 1대 - 입력전압 : 3Ø 3W 380V ± 10% 60Hz - 출력전압 : 3Ø 3W 220V ± 1 % 60Hz - BATTERY : 무보수 밀폐형 12V 250AH 40CELL - BACK UP TIME : 30분 (200AH x 2면 병렬구성) 2) 제 작 특 성 국내 최초의 최대 6대까지 부하 분담 병렬운전이 가능한 ALL IGBT TYPE의 UPS 입니다. 최첨단 32 Bit 고속 고성능의 DSP를 사용하여 DIGITAL TYPE의 가장 진보된 방식의 제어 기술을 채용하였으며, 고객의 입장에서 사용이 편리한 COLOR TOUCH SCREEN 방식을 적용하여 최적의 구성환경 및 관리기능을 구현하였습니다.	1 대

구분	품명	주 요 규 격	수량
UPS	UPS	3) 사 용 특 성 - Color 터치스크린을 사용하여 제품의 모든 상태를 다양한 언어 (한국어,영어)로 표시할 수 있습니다. - 터치스크린을 사용하여 사용자가 쉽고 편리하게 메뉴를 조작하여 UPS를 제어 할 수 있습니다. - 다양한 MIMIC 계통도로 UPS의 세부적인 동작 상태를 확인 할 수 있습니다. - 각 기능의 터치로 쉽고 편리하게 팝업창을 생성하여 계측 데이타를 확인할 수 있습니다. - 경보 HIstory 내역 확인 기능이 있어 발생 된 경보 내역을 확인 할 수 있습니다. - 전력기기와 제어기기에 단 한곳도 고장 발생이 없는 진정한 의미의 리던던트 시스템 구현. - 최대 6대의 UPS까지 병렬운전 가능. (Option:동일 용량, 동일 기종 적용 시 가능)	1 대

구분	품명	주 요 규 격	수량
UPS	UPS	4) 전 기 적 특 성 (KG-750UTT, 75KVA) ※ N O T E 1. 상기 SPEC은 설계 방식에 따라 변경 될 수 있음. 2. UPS 설치 후 환경감시시스템 이용 원격 감시 및 SMS 문자전송 시스템 구축	1 대

4. 장비 납품 및 설치

1) 장비납품은 계약일로부터 협의한 기일 내 납품완료가 되어야 한다.

2) 장소는 본교가 지정하는 장소이며 랙 마운트 고정 및 전원, 케이블 정리 등 까지 설치 범위에 포함한다.

3) 장비 설치 후 본교 사정으로 인하여 설치 장소가 변경될 경우 무상으로 이동 설치하여야 한다.

4) 본 제품의 납품 시 파손 또는 시험 중 장애가 발생하였을 경우 동일사양이상의 신규 제품으로 교체하여야 한다.

5) 설치에 필요한 소요자재 및 부대 비용은 계약당사자가 부담하고 작업수행 중 발생하는 제반 안전사고 및 설치 과정의 행정적, 기술적 문제 처리는 계약대상자가 책임지고 처리하여야 한다.

6) 계약 시 제조사 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

7) 신규로 도입되는 제품에 대해 무상 유지보수 기간, 유지보수 조직 지원 범위, 지원 방법, 인원 등 유지보수 지원방안을 제시해야 한다.

※ 무상 유지보수 기간은 H/W의 경우 검수 완료한 날부터 1년으로 한다.

8) 무상 유지보수 기간 중 하드웨어 및 시스템 소프트웨어 운영상 중대한 결함이 발견될 경우 신규제품으로 교체하여야 하며, 경우에 따라서는 손해배상 책임을 져야 한다.

9) 본교의 직원들이 시스템을 용이하게 사용할 수 있는 교육훈련 방안을 기술해야 며, 운영진이 직접 운영할 수 있도록 문서화 및 이용자 교육을 수행하여야 한다.

10) 계약대상자는 제안서와 계약내용에 따라 납품 및 구축을 수행하여야 한다.

11) 계약서에 명시되지 않은 사항이라도 본 사업 진행상 반드시 필요하거나 불가피하고 경미한 사항에 대해서는 본 계약서에 포함된 것으로 간주한다.

12) 계약대상자는 여타 사정으로 인한 일부 사업내용 및 범위 등의 변경이 필요한 경우나 계약상에 정하지 않은 사항에 대하여는 쌍방의 협의 하에 조정할 수 있으며, 의견 일치를 이루지 못한 경우에는 삼육대학교 전산실 의견에 따라야 한다.

13) 제안사는 기존장비와 호환되게 설치해야 하며, 장비 연동에 문제가 있을 시 책임지고 처리해야 한다.

IV		제안 일반사항 및 사업자 선정

1. 입찰 참가자격 : 입찰공고문 참조

2. 제안서 제출

1) 본 사업은 협상에 의한 계약이므로 기술제안서 및 금액제안서를 제출하여야 한다.

2) 제출서류가 완비되지 않은 경우에는 신청접수를 받지 않는다.

3) 기한 내 접수된 제안서만 유효하고, 기 제출된 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체 소요비용은 입찰참가자가 부담한다.

4) 본 사업 수행과정에서 법․제도의 변경, 정부의 정책변경 등 현저한 사업 환경 변화가 있을 경우 사업이 변경 또는 중지, 취소될 수 있다. 이 경우, 계약이전의 변경사항에 대하여는 계약 협상 시에 반영하여 계약토록 하고 계약 후 발생되는 변경사항은 변경 일을 기준으로 정산토록 한다.

5) 제안서에 명시되지 않은 사항이라도 본 사업 진행상 반드시 필요하거나 불가피한 경미한 사항에 대해서는 본 계약에 포함된 것으로 간주한다(단, 계약서에 명시한 경우에는 계약서 사항이 우선한다).

6) 제안서 상에 허위사실이 발견된 업체와 계약을 체결하지 않거나 계약을 해지할 수 있으며, 이에 따른 민․형사상의 책임을 물을 수 있다.

7) 제안사는 사업수행과정에서 발생하는 안전사고 및 이에 따른 보상 등 제반사항에 대하여 모든 책임을 진다.

8) 제안사가 사업수행과정에서 취득한 정보는 어떠한 경우에도 제 3자에게 누설하여서는 안 되며, 본 사업과 관련된 제반자료에 대하여 삼육대학교가 지정하는 자에게만 열람시킬 수 있고, 사업완료 즉시 제반자료를 제출 하여야 한다.

9) 제안사는 계약의 기본방침에 대해 변동 없이 계약내용의 사업항목을 변경함으로써 삼육대학교에 유리하다고 판단될 경우에는 계약내용에 대한 변경을 제안할 수 있으며 이 경우 삼육대학교의 승인을 받아야 한다.

10) 제출서류 : 입찰공고문 참조

11) 제안서 등록

□ 제출기한 : 입찰공고 참조

□ 제 출 처 : 입찰공고 참조

□ 제출부수

- 제안서 및 제안서 요약서 각 10부(원본 1부, 사본 9부)와 동 내용이 모두 수록된 CD 또는 USB메모리 1매 포함

- 제안업체 일반현황 및 연혁, 주요사업실적, 참여인력 이력사항 포함

□ 제출방법

- 제안서는 등록서류를 갖추어 기한 내에 접수 장소에 직접 제출하여야 함(우편 접수 불가)

- 제출 기한 내 미제출시 제안의사가 없는 것으로 처리함

- 제출된 제반자료는 반환하지 않음

- 기타 자세한 사항은 입찰공고문 참조

□ 문의처

- 제안관련 문의 : 삼육대학교 학술정보원 정보전산팀 02-3399-3217

- 입찰관련 문의 : 삼육대학교 재무실 구매팀 02-3399-3486

4. 제안서 제출 시 유의사항

1) 본 제안요청서에 명기된 제출 기한 내 접수 장소에 직접 제출하여야 하며 그렇지 않을 경우 제안의사가 없는 것으로 간주한다.(우편 접수 불가)

2) 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

3) 제안요청기관은 필요시 제안 내용에 대한 추가 확인 자료를 요청하거나, 현지 실사를 요청할 수 있으며, 제안 사는 이에 응하여야 한다.

4) 계약대상자는 제안 요청기관과의 협의를 통해 이를 성실히 이행하여야 함

5) 계약의 성사로 납품된 제품의 무상 유지 보수 기간은 1년으로 한다.

6) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 보완 또는 근거자료는 제안서와는 별도로 첨부 자료로써 제출하여야 한다.

7) 평가 결과는 공개하지 않으며 제안업체는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

8) 제안 내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우 손해배상을 청구할 수 있으며, 이때 발생한 제반 비용은 제안사 부담으로 한다.

9) 제안요청기관은 본 제안요청서 등에 포함되어 있는 정보에 정확성을 기하였으나, 각 제안서는 가능한 한 제시된 정보들의 정확성에 대해 스스로 확인 할 것을 권고한다.

10) 제안요청 기관은 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임을 지지 않는다.

5. 제안서 목차

작성 항목	세 부 목 차
Ⅰ. 제안 개요	1. 제안 목적 2. 제안 범위 3. 제안 특징
Ⅱ. 제안업체 현황	1. 일반 현황 2. 재무 현황 3. 수행 실적
Ⅲ. 장비기술 부문	1. 장비 규격 및 성능 2. 구축 방안
IV. 사업 관리 및 지원 부문	1. 사업 수행 조직 2. 추진 일정 3. 품질 보증 4. 운영 및 유지보수 방안
V. 기타 제안 사항	사업 관련 사업자의 추가 제안 사항

6. 사업자 선정

1) 공정하고 객관적인 기준과 절차를 적용한 공개경쟁으로 우수 사업자 선정

2) 사후 관리 체계가 뛰어난 업체 선정

3) 신뢰성 있는 우수한 사업자에게 참여 기회 부여

4) 입찰 및 계약 방식 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

* 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 43조

5) 사업자 선정 방법

가) 삼육대학교 기준에 따라 평가 실시

나) 기술평가(20%) + 가격평가(80%)를 통한 적격업체 선정 후 우선순위 협상자를 결정

다) 우선협상 대상자와 협상내용에 대해 합의할 경우 차순위 협상대상자와의 협상은 생략한다. 협상이 결렬되면 우선협상 대상자와 동일한 기준 및 절차에 따라 차순위 협상대상자와 협상을 실시.

라) 낙찰자 통보는 협상에 의하여 선정된 주관사업자에게 개별 통지.

마) 제안서 평가결과의 세부내용과 협상결과는 공개하지 않음.

끝.