삼육대학교

네트워크 환경개선(스위치허브 교체) 사업 제안요청서

2020.7

목    차

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업명  ----------------------------------------------------------------------- 2

2. 사업기간  --------------------------------------------------------------------- 2

3. 사업 추진 배경 및 목적  ---------------------------------------------------- 2

4. 주요 사업 내용  -------------------------------------------------------------- 2

Ⅱ. 사업자 선정 제안 요구사항

1. 운영 및 유지보수 고려사항  ------------------------------------------------ 3

2. 사업관리 및 기타 고려사항  ------------------------------------------------ 4

Ⅲ. 제안요청

1. 네트워크 스위치 장비 요건 ------------------------------------------------ 5

2. 노후된 장비 철거 및 신규 스위치 구축 연동 및 테스트 ------------------ 7

3. 삼육대학 네트워크 구성 및 스위치 구성 컨설팅 ------------------------ 7

4. 삼육대학 네트워크 스위치 전용 NMS -------------------------------------- 8

Ⅳ. 제안서 작성

1.   제안서 작성 방법  ------------------------------------------------------- 8

2.   제안서 목차  -------------------------------------------------------------- 8

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명 : 삼육대학교 네트워크 환경개선(스위치허브 교체) 사업

2. 사업 기간 : 계약일로 1개월 이내

3. 사업 추진 배경 및 목적

1) 코로나19로 인한 비대면 서비스의 증가로 인터넷 사용량 증가

2) 온라인 수업 등의 원활한 진행을 위한 사용자 인터넷 속도 개선 필요

3) 비대면 원격 교육에 따른 네트워크 환경을 개선하여 전산장애 예방 및 IT 서비스 연속성 확보

4) 네트워크 인프라 아키텍처의 최적화 및 안정성 향상

4. 주요 사업 내용

1) 각 건물 스위치허브 현황 파악

2) 10/100 스위치를 10/100/1000 스위치로 １대 1 교체

3) 스위치 설치 및 기존 삼육대학 네트워크 장비와 연동 및 테스트

4) 기존 노후 장비 철거

5) 현 스위치 현황파악 자료를 기준으로 스위치 구성 컨설팅

6) 모니터링 및 매월 정기리포트

7) 운영 관리에 필요한 사항 문서화

8) 스위치 전용 NMS소프트웨어

구 분	수량
신규 네트워크 스위치 허브 장비 도입 및 설치	58EA
노후 된 네트워크 스위치 허브 장비 철거	58EA
설치된 네트워크 스위치의 기존 장비와 연동 및 테스트	1식
삼육대학 네트워크 구성 및 스위치허브 구성 컨설팅	1식
네트워크 스위치 전용 NMS 솔루션	1식

Ⅱ. 사업자 선정 제안 요구사항

삼육대학교에서 제시한 목표구성에 적합한 네트워크 환경 개선안을 제안하고 안정성, 효율성 및 추후 확장성을 고려하여 운영상 문제가 발생하지 않도록 필요한 모든 안을 제안하여야 한다.

1. 운영 및 유지보수 고려사항

1) 모든 시스템(H/W)의 무상유지보수 기간은 사업종료 후 2년(24개월)까지로 한다.

2) 제안업체는 스위치허브 설치 장비가 1년 365일 24시간 안정적으로 운영될 수 있도록 운영 및 유지보수 방안을 제시하여야 한다.

3) 제안업체는 설치된 H/W 장애 및 하자 발생 시 신속한 장애복구 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.(6시간 이내 장애 복구 완료)

4) 제안업체는 설치된 장비에 대해서 최신의 펌웨어, 패치 등이 발생 시 삼육대학교 담당자와 협의하여 최신의 상태를 유지하여야 한다.

5) 제안업체는 각 제안시스템에 관리를 위하여 사업 종료 후 안정화 기간 제시하고 그 기간 동안 안정화 방안을 제안한다.

7) 제안업체는 월 1회 현장 정기점검을 통해 장비의 원활한 동작을 위한 필요한 모든 조치를 수행하며, 그 결과를 삼육대학교 담당자에게 보고한다.

8) 기술지원 방법 및 체계를 제시하여야 한다.(기술지원 조직, 내용, 방법 등 구체적으로 제시

9) 시스템 운용 및 유지보수에 필요한 지침서를 제공하여야 한다.

(사용자 매뉴얼, 응급조치 매뉴얼등)

2. 사업관리 및 기타 고려사항

1) 계약 후 즉시 사업진행이 가능한 분야는 인력을 즉시 투입하여 내실 있는 사업이 될 수 있도록 한다

2) 사업 추진일정은 세분화 하여 전체 추진일정을 제시한다.

3) 기존 시스템 및 운영 중인 타 시스템의 운영에 미칠 영향을 최소화한 수행 방법을 제안한다.

4) 사업자는 삼육대학교의 승인 없이 사업을 전부나 일부를 제 3자에게 하도급 할 수 없다.

5) 본 제안 요청서에 명시되어 있는 추진 계획 및 추진 내용, 일정은 임의대로 변경할 수 없으며 삼육대학교에 유리하다고 판단될 경우에라도 사전에 삼육대학교와 협의하여 승인받아야 한다.

6) 제안서 또는 계약서에 대한 해석상의 이견이 발생할 경우 삼육대학교의 해석을 우선으로 한다.

7) 본 사업의 업무범위는 제안요청서에 누락된 업무 또는 제안서에 제시하지 않는 업무도 상호협의에 의해 본 용역에 포함할 수 있다.

8) 사업자는 계약진행 및 사업완료 후 하자보수기간 동안 삼육대학교에서 감사 등의 사유로 본 사업 이행에 관한 자료제출, 서류열람 등을 요구할 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

9) 제품 설치 완료 후 시험 및 시험운영, 테스트 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다.

10) 낙찰된 업체는  Black Market을 경유한 제품 또는 Service Fee 가 포함되지 않은 제품의 반입으로 제조사 차원의 기술지원 및 유지보수를 원활하게 받을 수 없을 경우를 방지하기 위해 제조사 공급증명 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

11) 본 사업의 주요 내용은 현장 조사에 근거하여 물량 및 위치 조정이 가능함

12) 스위치의 수량은 컨설팅 이후 달라질 수 있음.

<건물 스위치 구성도>

Ⅲ 제안요청

네트워크 스위치 장비 요건

구분		기능 및 규격	비고
	스위치	- 1G 44P + 4COMBO(4 Port 1G Ethernet) - 100Gbps Bandwidth - SNMP / 1년 서비스 Fee 512 Multicast Groups 32 Number of static routes Up to 9k packet size - IEEE 802.1Q Tag VLAN (up to 64 Static VLAN groups) Voice VLAN (Based on phones OUI bytes (internal database, or user-maintained) or protocols (SIP, H323 and SCCP)) - IEEE 802.1x (Guest VLAN, RADIUS based VLAN assignment via .1x, MAC-based .1x) , RADIUS Accounting IEEE 802.3ad - LAGs (LACP- 26 LAGS with max. of 8 members in each LAG), Broadcast Storm Control, IEEE 802.3x (Full Duplex and fl ow control) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree GMP Snooping (v1, v2 and v3) , MLD Snooping Support (v1 and v2) , IGMP Snooping Queries , Block Unknown Multicast , Multicast VLAN Registration DHCP Client , DHCP Snooping	58EA

구분		기능 및 규격	비고
	스위치	Static Routing , Static Routing , VLAN Routing , Access Lists , L2 MAC, L3 IP and L4 Port ACLs , Ingress rate limiting , Egress rate limiting , Support for IPv6 fi elds , DiffServ QoS , IEEE 802.1p COS VLAN Routing Password Management , Confi gurable Management VLAN , Admin Access Control via Radius and TACACS+ , Admin Access Control via Radius and TACACS+ Smart Control Center (SCC) for Multi-switch Management , Dual Software (fi rmware) Image , Dual Confi guration File , SNMP v1/V2c/v3 , Port Mirroring Many to One Port Mirroring , Cable Test Utility , SSL/HTTPS and TLS v1.0 for Web-based access , File Transfers (TFTP / HTTP) , HTTP Download , Syslog (RFC 3164)	58EA

노후된 장비 철거 및 신규 네트워크 스위치허브 구축 연동 테스트

구분		기능 및 규격	비고
	기존 스위치 철거 및 신규 스위치 설치	- 네트워크 단위별로 전산실 백본스위치와 분배/ 집선 스위치 연결 및 테스트 각 동/층 스위치 철거 및 설치 작업 구형 통신 랙에서 신규 통신랙으로 신규 설치 랙 및 장비 구성도 제출	1식

삼육대학 네트워크 구성 및 스위치허브 구성 컨설팅

구분		기능 및 규격	비고
	스위치 구성	- 각 층 네트워크 현황 파악 대상 동/층의 통신 환경 현황 파악 VLAN구성 현황 및 IP주소대역 현황 파악 네트워크 환경 정보 백업 스위치 Image 및 Config 백업 수행 각 층 스위치 Image 버전 현황	1식

삼육대학 네트워크 스위치허브 전용 NMS

구분		기능 및 규격	비고
	전용 NMS	- 장비/회선의 장애 시 깜빡임 등의 기능 제공 장비 간 멀티회선 연결 가능 제공 이벤트 발생 시 이벤트정보 안내 ICMP를 이용한 장애관리 항목 장비 상태 표시 LAN/WAN/VPN 성능 현황 제공 스위치 포트에 연결된 사용자의 IP/MAC 정보 확인 장애 설정 , 장비 성능 설정, 인터페이스 성능 설정 사용자 관리, 사용자 그룹관리, 사업자 작업로그 관리 사용자별로 장비관리 권한 할당	1식

Ⅳ 제안서 작성

1. 제안서 작성방법

해당 목차를 참조하여 앞에 제안 요구사항 기술하여 제안하여야 한다.

2. 제안서 목차

1) 제안 개요

2) 제안업체 현황

- 일반현황

- 수행실적

3) 장비기술부분

- 장비 규격 및 성능

- 구축 방안

4) 사업관리 부분

- 사업수행조직

- 추진일정

- 기밀보호유지

5) 운영 및 유지보수 부분

- 운영방안

- 추후 유지보수 방안

6) 기타

끝.