[대학혁신지원사업]

첨단 강의실 노후 전자교탁 시스템 교체

시   방   서

2020. 11

목   차

Ⅰ. 사업개요

1. 사업 개요	2

2. 사업배경 및 목적	2

3. 주요사업내용	2

Ⅱ. 특별시방서

1. 물품 구매 설치 특수조건	3

2. 물품공급 및 설치	3

3. 검수 및 운영시험	4

4. 교육지원 및 유지보수	4

5. 설치 유의사항	4

Ⅲ. 물품내역서

1. 물품세부규격 및 구성	5

2. 규격사양서	5

Ⅳ. 입찰안내

1. 입찰 및 계약관련 사항	8

2. 제출서류	8

3. 제안서 작성방법	9

4. 문의처	10

Ⅰ		사업개요

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 첨단 강의실 노후 전자교탁 시스템 교체

나. 납품기한 : 계약일로부터 1개월

다. 납품장소 :  삼육대학교 지정 장소 (강의실)

라. 사업자선정방식 : 제한경쟁입찰

마. 사업예산 : 35,750,000원 (일금 삼천오백칠십오만원, VAT포함)

2. 사업배경 및 목적

가. 노후된 전자교탁 시스템 교체로 보다 양질의 수업 제공

나. 첨단 장비와 호환성 강화로 다양한 수업 환경 구축

다. 전자교탁 시스템 최신화로 인한 교수자 및 학생들의 수업 만족도 향상

3. 주요사업내용

No	구 분	품목 및 내역	수량	비고
1	전자교탁 시스템 교체	전자교탁 시스템 전체 (규격사양서 참조)	5	PC제외
2	LCD 레이져 프로젝터	6000lm이상 (규격사양서 참조)	5
3	철거 및 설치	기존 장비 철거 및 설치	5

Ⅱ		특별시방서

1. 물품 구매 설치 특수조건

가. 정의

본 특수조건은 삼육대학교(이하 “갑”)과 계약자(이하 “을”)간 “삼육대학교 일반강의실 전자교탁 및

레이져프로젝터 구매 ․ 설치” 사업을 효과적으로 하기 위한 필요한 사항을 정함에 있다.

나. 구입조건

1) “을”이 공급하는 물품은 “삼육대학교 일반강의실 전자교탁 및 레이져프로젝터 구매 ․ 설치”에

적합하여야 하며 우리대학교에서 제시한 규격서 이상의 물품이어야 한다.

2) “을”이 납품하는 물품에 대하여 네트워크 연결 등이 “갑”의 수업에 지장이 없도록 기존시스템과

호환성 및 연계성을 갖도록 설치, 시공되어야 한다.

3) “을”이 제공하는 주요 구성품, 부품 등을 포함한 장비는 물품구매 내역서를 100% 만족시키는

정품 또는 완제품으로 공급되어야 하며, 반드시 제조사의 정품을 사용하여야 한다.

4) 납품하는 물품은 담당자가 지정하는 장소에 정상적으로 운용되어야 하며, 납품 과정에서 발생되

는 일체의 행정적, 기술적 문제 처리는 “을”이 책임을 지고 즉시 복구 및 변상조치 한다.

5) “을”이 납품한 제품의 규격과 성능이 규격서의 기준에 미달하거나 상이할 경우 또는 납품기일

내 납품하지 못할 경우 “갑”은 일방적으로 계약을 해지할 수 있다.

2. 물품공급 및 설치

가. “을”은 시방서에 명시된 물품을 일괄 납품하여야 하고 “갑”이 지정하는 장소에 정상적으로 운영

되도록 설치한다.

나. “을”은 제품이 이상 없이 사용되도록 설치해 주어야 하며, 또한 제품 사용에 필요한 모든 주변

기기도 제공하고 설치해 주어야 한다.

다. 설치에 필요한 일체의 비용은 계약가격에 포함되며, 설치 중 제반사고 및 납품과정에서 발생되

어지는 일체의 기술적인 문제는 “을”이 책임져야 한다.

라. “을”은 제품 납품 및 설치에 필요한 인력에 대하여 설치 전에 담당자를 선정하여“갑”에게 통보하

여야 하며 인력지원 요원이 정상운영 시까지 지속적으로 지원하도록 하여야 한다.

마. 물품의 납품 및 설치는 “갑”의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업하여야 하며,

작업에 필요한 각종 장비, 소모품 등은 “을”의 책임 하에 조치하여야 한다.

바. 제품 납품 및 설치에 필요한 모든 비용은 “을”이 책임진다.

사. 요구사양과 다른 품목도입에 따른 이상발견 시 제반비용을 “을”이 부담하고 전 품목을 신품으로

교체한다.

아. 규격사양서 내용 중 각 제품에 기본사양이 제거되어서는 안되며, 추가 변경 사양인 경우는 “갑”

과 협의하여 진행한다.

3. 검수 및 시험운영

가. 물품 규격의 확인은 물품의 세부사항(주요장비규격)에 따라 물품의 정품 유무 확인 과정에서

“갑”의 감독관과 “을”의 검사원이 입회하여 현장 확인검사를 실시한다.

나. 가’항에 의한 현장 확인으로 규격 등의 확인이 어려운 경우 “을”은 관련 증빙자료를  제출하거

나 기타 확인 과정을 통해 이를 입증하여야 한다.

다. 현장시험에서 발견되는 에러 등에 대한 문제에 대하여 “을”은 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치

하여야 한다.

라. 납품일 내에 다음 사항을 입증해야만 검수할 수 있다.

1) 본 시방서의 물품 규격에 맞는 물품의 납품 및 설치

2) 기존장비 및 기타 주변장치와의 정상가동

4. 교육지원 및 유지보수

가. 납품한 제품의 효율적인 운영을 위해 대상 프로그램에 대한 직원 연수(교육)를 실시하고, 납품일

로부터 1년간 하자보수 및 무상A/S를 보장하여야 한다.

나. 무상유지보수기간 중 장애발생 시에는 장애 통보 후 24시간 이내에 복구를 완료하여 시스템이

정상 가동되도록 하여야 한다.

다. 기기 공급 후 운영자가 요구할 경우 유지보수에 필요한 소요 부품을 실비로 제공하여야 한다.

5. 설치유의사항

가. 전자교탁 설치

⦁전자 교탁 설치 시 기존 케이블은 노후 된 케이블은 모두 철거를 하고, 사용가능한 케이블은

상태체크 후 노후케이블만 신품 케이블로 교체를 해야 한다.

⦁전자교탁 설치시 케이블이 노출되지 않도록 하고 교탁으로 연결되어 노출되는 케이블은 익스펜더

슬리브를 활용하여 설치한다.

⦁전자교탁에 설치되는 LED 모니터는 21.5인치형이상 모니터로 설치를 하고 모니터의 원하는

각도(0°~ 90°)로 수동각도 조절이 가능해야 한다.(전동, 반자동 각도조절제품 제외)

⦁전자교탁에서는 데스크탑 PC와 노트북 사용이 원활하도록 HDMI를 사용할수 있도록 단자 구성이

되어 설치한다.

⦁전자교탁의 함체는 내구성을 고려하여 제품 전체가 철재로 되어 있어야 하고 분체도장이 되어

있는 제품이어야 한다.(ABS 또는 사출제외)

⦁전자교탁 슬라이드 함체의 파손과 고장율을 대비, 품질향상을 위해 국제공인시험인증기관에서

인증한고.하중시험에 적합한 장비여야 한다. (100kg 이상 하중시험 테스트 인증 제품)

전자교탁의 함체는 시건장치가 되어 있어야 하고, 시건 장치용 열쇠는 모두 동일하게 될 수

있도록 해야 한다. 만약 열쇠가 모두 다를 경우에는 마스터키를 제공해야한다.

⦁전자교탁은 잠겨 있어도 PC를 사용 할 수 있도록 전면 문은 PC규격에 맞게 타공 되어 있어야

한다. (예 : 300*180타공)

나. 전자교탁용 PC설치

⦁전자교탁용 PC는 본교에서 제공하며, 제공되는 PC와 전자교탁 시스템의 호환성에 문제가 없어야함.

⦁PC 상세사항은 계약 전 본교에 요청할 수 있으며, 사전 협의된 사항을 제외한 호환성에 문제가

있을시 전자교탁 시스템을 수정해야함.

Ⅲ		물품내역서

1. 물품세부규격 및 구성

비고	품 명	규 격	수 량	단위	비고(설치장소)
1	전자교탁 및 LED 모니터	규격사양서 참조	5	SET	모든 설치 및 구성을 위한 잡자재를 포함 (설치장소 추후협의)
2	- 컨트롤러	규격사양서 참조
3	- POWERED AMP	규격사양서 참조
4	- WALL SPEAKER	규격사양서 참조
5	레이져프로젝터	규격사양서 참조	5	SET

2. 규격사양서

품 명	1. 전자교탁 및 모니터	규 격	(H)1140 * (W)840 * (D)700
제품모델		수 량	5SET
제품의 특징
상판 개폐 방식 : 슬라이딩 레일 개폐방식 소재 : 상부-Steel 상판도장 및 열처리, 하부-Steel 분체도장 및 열처리(ABS 또는 사출제외) AV 단자대 : 외부기기 연결을 위한 AV 단자대 HDMI, RGB, LAN, 3.5스테레오잭, 전원(1구) - 색상 : 아이보리타입 슬라이드 내하중 105kgf 하중시험 테스트 KCL 시험성적서 제출 USB 포트 : USB메모리 사용을 위한 USB PORT*2 (구즈넥단자 하단) 슬라이딩 레일 키보드 모니터 각도조절 수동제어(0°~90°) : 모니터 전동각도 및 반자동 각도 제품 제외 도어락 적용으로 분실 및 장비 훼손 방지 (전면부 타공으로 함채가 잠겨있어도 PC 사용가능) 사이즈 : (H)1140 * (W)840 * (D)700 LED모니터 21.5인치이상 포함 : 해상도 : 1920*1080(FHD), 입력단자 : DVI, D-SUB, HDMI 등 공급자증명원 및 A/S확약서 제출

품 명	2. 전자교탁 컨트롤러	규 격
제품모델		수 량	5EA
제품의 특징
- 모든 기능을 원터치로 조작 - 강의 : 시작 / 종료 (* 시작, 종료 시 프로젝터 및 스크린 동시 제어 가능 ) - 프로젝터 제어 : ON / OFF / MUTE - 영상입력선택 : DESK / NOTE / 추가입력 - 출력 : 4EA Relay 제어 (Screen UP/DOWN, Elevation UP/DOWN) - RS232C : 2 channel (2개의 다른 모델의 프로젝터 제어 가능 기존 컨트롤러에 비해 설치가 편리함 (220VAC 선을 연결 하지 않아도 됨) - 전류 : 과전류 보호 퓨즈 사용 - 입력전원 : 220V AC - 크기 : 151 x 108 x 36 mm - MCU : 32bit Cortex-M3 core, 256KB flash, 64KB SRAM 2x16 Character LCD 탑재 (백라이트) - 본교에서 사용 중인 제품 : 지정모델

품 명	3. POWERED AMP	규 격	250W 이상
제품모델		수 량	5EA
제품의 특징
- 4CH 입력 - 정격출력 : 250W - 출력 임피던스 : 4ohm, 8ohm, 100V - 마이크 입력2개 (팬텀파워 1개) - MIC 1 팬텀파워 스위치 적용(+15V ) - AUX 입력 2개( AUX 2는 전.후면 잭 채택) - AUDIO PRE OUT : 1EA - 2개의 톤 컨트롤 볼륨 (BASS, TREBLE) - 크기 : 436(W) x 88(H) x 250(D) - 중량 : 9.7kg

품 명	4. WALL SPEAKER	규 격	정격 80W, 2Way, HI/LOW겸용
제품모델		수 량	10EA / 5set
제품의 특징
- 색상 : Black - 주파수범위 : 50Hz ~ 20KHz - 임피던스 : HI, LOW 겸용 125Ω / 250Ω / 500Ω / 330Ω / 666Ω - 출력방식 : 2-Way Bass Reflex - 우퍼(저음) : 6.5” (166mm) - 트위터(고음) : 1”(25mm) Dome loudspeaker - 출력 : 80W/8Ω, - 음압(1m/1W) : 91±2dB - 중량 : 5Kg이상 - 규격(WxHxD) : 210x315x200mm

품 명	5. 레이져 프로젝터	규 격	6,000 Ansi lumen 이상
제품모델		수 량	5SET
제품의 특징
- 광원 및 광원수명 : Laser Diode / 20,000시간 - 해상도 : WUXGA(1,920*1,200) - 밝기 : 6,000 Ansi lumen 이상 - 명암비 : 2,500,000 : 1 - 화면비 : 16 : 10 - 입력단자 : HDMI*2, HD-BaseT, RGB - 렌즈쉬프트 범위 : 수직 ±50% / 수평 ±20% - 렌즈 종류 : F1.7 - 2.3, f=26.9~45.4mm (기본렌즈:1.7배 전동줌) - 키스톤 : +/- 30'(Vertical) +/- 30'(Horizontal) - 소 음 : 27dBA(ECO) - 내장스피커 10W 모노 - 비디오입출력 : Dsub15핀*2, HDMI*2, HD-BaseT*1 / Dsub15핀 * 1 - USB A*1, USB B*1 지원（컨텐츠재생, 펌웨어 업그레이드 지원) - 유*무선네트워크 RJ45*1 지원 - Screen Mirroring - 사이즈 : 440 X 120 X 304mm - 무 게 : 8.5Kg - 설치 시 관리감독관 입회하에 설치를 한다. - 프로젝터 BRACKET 및 잡자재비 포함 - 지정모델 : 엡손 EB-L610U, NEC NP-P605UL, Maxell MP-WU5603 으로 한정

Ⅳ		입찰 안내

1. 입찰 및 계약관련 사항

가. 입찰 참가자격

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격)에 의한 자격구비자로서 동법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)의 제한을 받지 않는 업체

2) 서울·경기지역에 본사 또는 지점(연구소)를 둔 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 허가를 득한 업체

3) 기타 입찰공고문에 명시한 사업자

나. 사업자 선정방법

객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용, 공개 경쟁에 의해 많은 사업자에게 참여기회를 부여하여 우수한 기술을 보유한 사업자를 선정한다.

2. 입찰 참가시 제출서류

가. 제출서류 : 입찰공고문 참조

나. 제출방법

1) 제안서는 등록서류를 갖추어 기한 내에 접수 장소에 직접 제출하여야 함

2) 제출 기한 내 미제출시 제안의사가 없는 것으로 처리함

3) 제출된 제반자료는 반환하지 않음

3. 제안서 작성방법

작 성 항 목	작 성 방 법
Ⅰ. 제안개요 Ⅱ. 제안업체 일반 1. 일반현황 및 연혁 2. 조직 및 인원 3. 주요사업내용 Ⅲ. 기술부문 1. 전자교탁 시스템 구성 2. 제품 상세 3. 기술 적용 계획 4, 유지보수 수행방안 5. 향후 시스템 발전방향 Ⅳ. 사업관리 부문 1. 품질보증계획 2. 위험관리계획 3. 추진일정계획 4. 보고 및 검토계획 5. 투입인력 및 이력사항 Ⅴ. 지원부문 1. 교육훈련계획 2. 기타 지원사항 Ⅵ. 기타	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 추진 전략, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시하여야 한다. 제안사의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다. 제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시하여야 한다. 구축되는 시스템이 본교 현재 시스템과의 호환정도 및 사용상의 장점을 제시하여야 한다. 구축되는 시스템과의 호환성 및 장비의 스펙이 명확히 제시되어야 한다. 구축되는 시스템 및 장비들의 기술적용 계획 및 향후 업그레이드 방안을 제시하여햐 한다. 시스템의 변경관리와 품질관리 등 유지보수 절차 및 방안을 제시하여야 한다. 본 시스템과 관련 향후 발전방향에 대해 방안을 기술한다. 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차,내용 등을 제시하여야 한다. 위험관리를 위한 조직, 방법, 절차,내용 등을 제시하여야 한다. 사업 추진예정 일정을 참조하여 추진일정을 상세히 제시하여야 한다. 사업기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시하여야 한다. - 단계별 검토회의 등 본 사업을 수행할 인력을 작업 단위별로 제시하고, 투입인력에 대한 이력사항을 붙임양식을 이용하여 작성하여야 한다. ※ 유의사항 - 사업자 선정 이후 주관기관의 요구 등 특별한 사유가 없는 한 투입인력을 교체변경 할 수 없음 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육내용, 교육기간, 인원 등을 상세히 제시하여야 한다. 본 사업과 관련 지원 가능한 사항에 대한 내용을 기술한다. 위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술한다.

4. 문의처

가. 사업관련 문의: 삼육대학교 교육혁신단 디지털러닝센터 (02-3399-3162)

나. 입찰관련 문의: 삼육대학교 재무실 구매/입찰 (02-3399-3486)

끝.