스마트 첨단강의실 개선(스위치허브 교체) 사업 제안요청서

2021.11

목    차

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업명  ----------------------------------------------------------------------- 2

2. 사업기간  --------------------------------------------------------------------- 2

3. 사업 추진 배경 및 목적  ---------------------------------------------------- 2

4. 주요 사업 내용  -------------------------------------------------------------- 2

Ⅱ. 사업자 선정 제안 요구사항

1. 운영 및 유지보수 고려사항  ------------------------------------------------ 3

2. 사업관리 및 기타 고려사항  ------------------------------------------------ 4

Ⅲ. 제안요청

1. 네트워크 스위치 장비 요건 ------------------------------------------------ 5

2. 노후된 장비 철거 및 신규 스위치 구축 연동 및 테스트 ------------------ 7

3. 삼육대학 네트워크 구성 및 스위치 구성 컨설팅 ------------------------ 7

4. 삼육대학 네트워크 스위치 전용 NMS -------------------------------------- 8

Ⅳ. 제안서 작성

1.   제안서 작성 방법  ------------------------------------------------------- 8

2.   제안서 목차  -------------------------------------------------------------- 8

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명 : 스마트 첨단강의실 개선(스위치허브 교체) 사업

2. 사업 기간 : 계약일로 1개월 이내

3. 사업 추진 배경 및 목적

1) 코로나19로 인한 비대면 서비스의 증가로 인터넷 사용량 증가

2) 온라인 수업 등의 원활한 진행을 위한 사용자 인터넷 속도 개선 필요

3) 비대면 원격 교육에 따른 네트워크 환경을 개선하여 전산장애 예방 및 IT 서비스 연속성 확보

4) 네트워크 인프라 아키텍처의 최적화 및 안정성 향상

4. 주요 사업 내용

1) 각 건물 스위치허브 현황 파악

2) 10/100 스위치를 10/100/1000 스위치로 １대 1 교체

3) 스위치 설치 및 기존 삼육대학 네트워크 장비와 연동 및 테스트

4) 기존 노후 장비 철거

5) 현 스위치 현황파악 자료를 기준으로 스위치 구성 컨설팅

6) 모니터링 및 매월 정기리포트

7) 운영 관리에 필요한 사항 문서화

8) 스위치 NMS소프트웨어

구 분	수량
신규 네트워크 스위치 허브 장비 도입 및 설치	59EA
노후 된 네트워크 스위치 허브 장비 철거	59EA
설치된 네트워크 스위치의 기존 장비와 연동 및 테스트	1식
삼육대학 네트워크 구성 및 스위치허브 구성 컨설팅	1식
네트워크 스위치 NMS 솔루션	1식

Ⅱ. 사업자 선정 제안 요구사항

삼육대학교에서 제시한 목표구성에 적합한 네트워크 환경 개선안을 제안하고 안정성, 효율성 및 추후 확장성을 고려하여 운영상 문제가 발생하지 않도록 필요한 모든 안을 제안하여야 한다.

1. 운영 및 유지보수 고려사항

1) 모든 시스템(H/W)의 무상유지보수 기간은 사업종료 후 2년(24개월)까지로 한다.

2) 제안업체는 스위치허브 설치 장비가 1년 365일 24시간 안정적으로 운영될 수 있도록 운영 및 유지보수 방안을 제시하여야 한다.

3) 제안업체는 설치된 H/W 장애 및 하자 발생 시 신속한 장애복구 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.(6시간 이내 장애 복구 완료)

4) 제안업체는 설치된 장비에 대해서 최신의 펌웨어, 패치 등이 발생 시 삼육대학교 담당자와 협의하여 최신의 상태를 유지하여야 한다.

5) 제안업체는 각 제안시스템에 관리를 위하여 사업 종료 후 안정화 기간 제시하고 그 기간 동안 안정화 방안을 제안한다.

6) 제안업체는 월 1회 현장 정기점검을 통해 장비의 원활한 동작을 위한 필요한 모든 조치를 수행하며, 그 결과를 삼육대학교 담당자에게 보고한다.

7) 기술지원 방법 및 체계를 제시하여야 한다.(기술지원 조직, 내용, 방법 등 구체적으로 제시

8) 시스템 운용 및 유지보수에 필요한 지침서를 제공하여야 한다.

(사용자 매뉴얼, 응급조치 매뉴얼등)

2. 사업관리 및 기타 고려사항

1) 계약 후 즉시 사업진행이 가능한 분야는 인력을 즉시 투입하여 내실 있는 사업이 될 수 있도록 한다

2) 사업 추진일정은 세분화 하여 전체 추진일정을 제시한다.

3) 기존 시스템 및 운영 중인 타 시스템의 운영에 미칠 영향을 최소화한 수행 방법을 제안한다.

4) 사업자는 삼육대학교의 승인 없이 사업을 전부나 일부를 제 3자에게 하도급 할 수 없다.

5) 본 제안 요청서에 명시되어 있는 추진 계획 및 추진 내용, 일정은 임의대로 변경할 수 없으며 삼육대학교에 유리하다고 판단될 경우에라도 사전에 삼육대학교와 협의하여 승인받아야 한다.

6) 제안서 또는 계약서에 대한 해석상의 이견이 발생할 경우 삼육대학교의 해석을 우선으로 한다.

7) 본 사업의 업무범위는 제안요청서에 누락된 업무 또는 제안서에 제시하지 않는 업무도 상호협의에 의해 본 용역에 포함할 수 있다.

8) 사업자는 계약진행 및 사업완료 후 하자보수기간 동안 삼육대학교에서 감사 등의 사유로 본 사업 이행에 관한 자료제출, 서류열람 등을 요구할 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

9) 제품 설치 완료 후 시험 및 시험운영, 테스트 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다.

10) 낙찰된 업체는  Black Market을 경유한 제품 또는 Service Fee 가 포함되지 않은 제품의 반입으로 제조사 차원의 기술지원 및 유지보수를 원활하게 받을 수 없을 경우를 방지하기 위해 제조사 공급증명 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

11) 본 사업의 주요 내용은 현장 조사에 근거하여 물량 및 위치 조정이 가능함

12) 스위치의 수량은 컨설팅 이후 달라질 수 있음.

<건물 스위치 구성도>

Ⅲ 제안요청

네트워크 스위치 장비 요건

구분	기능 및 규격	비고
스위치	- I/O ports/slots :48 RJ-45 Autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 100/1000 Mbps ports Throughput : Up to 77.3 Mpps (64-byte packets) Switching Capacity : 104 Gbps MAC address table size : 16000 entries - SD RAM : 128MB Flash : 16MB - Packet buffer : 1.5MB Operating temperature : 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Operating relative humidity : 15% to 95% @ 104°F (40°C) Nonoperating/Storage temperature : -40°F to 70°F (-40°C to 21.1°C) Nonoperating/Storage relative humidity : 15% to 95% @ 140°F (60°C) Safety : UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 No. 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN 60950-1 Management : Simple Web management, SNMPv1, v2c, Port mirroring, Dual flash images, Network Time Protocol (NTP) Quality of Service (QoS) : Traffic prioritization, Broadcast control , IEEE 802.1p/Q Connectivity : Auto-MDI/MDIX , IEEE 802.3X flow control Loop protection, SFP ports for fiber connectivity, Energy Efficient Ethernet, Auto port shut-down, Energy savings status Security : Secure Sockets Layer (SSL), Automatic denial-of-service protection, Management password Performance : Half-/full-duplex auto-negotiating capability on every port, IGMP snooping	59EA

구분	기능 및 규격	비고
스위치	Layer 2 switching : VLAN support and tagging, Jumbo packet support Resiliency and high availability : STP & RSTP, Link aggregation Ease of use : Locator LED, Comprehensive LED display with per-port indicators Flexibility : Flexible installation, Rack mountable, Kensington lock slot Frequency : 50/60 Hz AC voltage : 100 - 127 / 200 - 240 VAC Maximum power rating : 39 W Idle power : 28.8 W Product Dimensions (metric) : 44.25 X 24.61 X 4.39 cm Weight : 3.31Kg	59EA

노후된 장비 철거 및 신규 네트워크 스위치허브 구축 연동 테스트

구분		기능 및 규격	비고
	기존 스위치 철거 및 신규 스위치 설치	- 네트워크 단위별로 전산실 백본스위치와 분배/ 집선 스위치 연결 및 테스트 각 동/층 스위치 철거 및 설치 작업 구형 통신 랙에서 신규 통신랙으로 신규 설치 랙 및 장비 구성도 제출	1식

삼육대학 네트워크 구성 및 스위치허브 구성 컨설팅

구분		기능 및 규격	비고
	스위치 구성	- 각 층 네트워크 현황 파악 대상 동/층의 통신 환경 현황 파악 VLAN구성 현황 및 IP주소대역 현황 파악 네트워크 환경 정보 백업 스위치 Image 및 Config 백업 수행 각 층 스위치 Image 버전 현황	1식

삼육대학 네트워크 스위치허브 NMS

구분		기능 및 규격	비고
	NMS	- 네트워크 Bandwidth 사용량 패킷 로스 확인 CPU / MEM 사용량 확인 링크 다운 확인 시스템 상태 확인 장비 온도 확인 디스크 사용량 확인	1식

Ⅳ 제안서 작성

1. 제안서 작성방법

해당 목차를 참조하여 앞에 제안 요구사항 기술하여 제안하여야 한다.

2. 제안서 목차

1) 제안 개요

2) 제안업체 현황

- 일반현황

- 수행실적

3) 장비기술부분

- 장비 규격 및 성능

- 구축 방안

4) 사업관리 부분

- 사업수행조직

- 추진일정

- 기밀보호유지

5) 운영 및 유지보수 부분

- 운영방안

- 추후 유지보수 방안

6) 기타

끝.