【별지 12호 서식】

규 격 서 Commodity Description
관세분류번호 (H.S.K NO.)	품목번호 (Item No.)	품명 및 규격 (Description of Commodity)	단위 (Unit)	수량 (Q'ty)
	43211501	Linux Deep-Learning GPU 계산용 시스템	SET	1
	43201802	저장장치	SET	1
A. Feature 1) 인공지능 활용 능력을 갖출 수 있는 최적의 GPU 시스템 구축 외 대용량 저장장치 증설 2) 인공지능 분야의 연구 강화를 위한 GPU 고성능 시스템 구축 B. Specification 1) Linux Deep-Learning GPU Server 1SET 2) Linux 대용량 Storage 1SET 구성 C. System Configuration CentOS 8.x or Ubuntu 최신 CUDA Toolkit 설치 외 GPU 계산 모델 지원(cudnn) NVIDIA HPC SDK, MPI(mpich3, openmpi), job Scheduler(PBS Pro, Torque, OGE) FSL v6.0.4, AFNI v6.0.4, freesurfer v7.1.1, ANTs v2.3.4, SPM v12 ncl-ncarg, ncview, hdf4, hdf5, opengrads, gmt, ferret, nco, png, jpeg, jasper, szip, udunits, kwgirb2, wgrib2 etc python, perl, R, Deep-Learning environment installing support Diffusion_Toolkit, freesufer, fsl, mayavai, nipype, pipeline modules, iptables(Hanul F/W script), JSCMDS(parallel CMD),VNC(HANULVNC SCRIPT), ncftp, nmon, atop, htop, filezilla(client), tmux, iftop etc NTP Server, rsync setting suppor Ganglia (Cluster Web Load Monitoring) Deep-Learning GPU 4U Rack Server * 1SET Intel 8Core Silver 4210R 2.4GHz * 2EA 128GB (64GB*2EA) 2933MT/s RDIMM, 960GB Enterprise SSD SATA * 2EA GPU RTX A4000 * 10EA 장착 가능, 10GbE NIC, 듀얼 포트 Power Supply (2000W) * 4EA S/W 5Y, H/W 2년 ON-site Waranty 기존 리눅스 계산 서버에 공유 파일시스템 구축, 대용량 Raid 파티션 구축, Linux NFS 서버 구축 VNC(HANULVNC SCRIPT), hanterm, ncftp, nmon OMSA- Hardware Monitoring, 12Gbps Disk Storage Enclosure 16TB 12G 7.2K SAS HDD * 12EA, Raid contoller - SYU00서버에 장착 (동일 제조사 RAID 카드여야 함) HD-Mini to HD-Mini SAS cable, Power Supply 이중화 S/W, H/W 5년 ON-site Waranty D. Accessories 1) 각 시스템 운영을 위한 전원 외 기타 케이블 정리 외 기타 악세서리 E. Remark 1) 대상 장비는 리눅스 계산용 GPU 장착을 위한 시스템으로 가장 중요한 기술지원 5년이 전제가 되어야 하고 해당 분야 리눅스 엔지니어 경력 5년, 3명 이상 보유 증빙 자료가 제출 되어야 함 2) 납품 이후 향후 2년, 5년 기술지원 및 부품 공급에 대한 보증이 제시 되어야 함 3) 제조사 정품 공급 증명서 및 기술지원 확약서를 제출 해야함, 시스템 운영 및 관리 매뉴얼 제공 4) 사용자, 관리자 교육은 5년 동안 매년 2회 실시

2023년 6월 1일