[대학자율역량강화지원사업 ACE+]

강의실 녹화 솔루션

시   방   서

2020. 7

목   차

Ⅰ. 사업개요

1. 사업 개요	2

2. 사업배경 및 목적	2

3. 주요사업내용	2

Ⅱ. 특별시방서

1. 적용범위	3

2. 강의녹화솔루션의 구성, 기능 및 설치	3

Ⅲ. 물품내역서

1. 콘텐츠제작솔루션	6

2. 카메라	7

3. 오디오인터페이스	8

Ⅳ. 입찰안내

1. 입찰 및 계약관련 사항	9

2. 제출서류	9

3. 제안서 작성방법	10

4. 문의처	11

Ⅰ		사업개요

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 강의실 녹화솔루션 구축

나. 납품기한 : 계약일로부터 1개월

다. 납품장소 : 삼육대학교 지정 장소 (강의실)

라. 사업자선정방식 : 협상에 의한 계약

마. 사업예산 : 45,000,000원 (일금 사천오백만원, VAT포함)

2. 사업배경 및 목적

가. 콘텐츠 제작 경쟁력 확보를 위해 삼육대학교 교육 콘텐츠 제작 환경 개선

나. 온라인 강의에 대한 교수와 학생의 수요 충족을 위한 콘텐츠 제작 인프라 구축

다. 녹화 콘텐츠 자동 생성 및 업로드를 통한 효율적인 콘텐츠 관리

라. 차세대 미디어 환경에 대처하고 양질의 콘텐츠 제작 제공 및 교육환경 변화 대응

마. 향후 실시간 생방송 강의플랫폼과 연동하여 별도의 추가 비용없이 실시간 강의를 할 수 있는 확장성 있고 미래지향적인 강의녹화솔루션 도입

3. 주요사업내용

No	구 분	품목 및 내역	수량	비고
1	콘텐츠제작솔루션	강의녹화솔루션 (실시간생방송 송출 및 편집SW포함)	30	45/1350
2	카메라	USB웹캠	30
3	오디오인터페이스	USB 오디오인터페이스	30

Ⅱ		특별시방서

1. 적용범위

본 시방서는 발주처에서 강의녹화 솔루션을 구축함에 있어 지켜야 할 사항을 규정함에 있다.

장비의 납품과 설치는 특별시방서, 물품규격서 등을 적용하여야 한다.

2. 강의녹화솔루션의 구성, 기능 및 설치

강의실, 스튜디오, 교수연구실 등 장소의 구애 없이 강의 녹화와 배포가 가능한 강의제작 솔루션을 제공해야 한다.

추후 실시간송출플랫폼이 도입될 경우에도 별도의 추가적인 SW 또는 장비 없이 금번 도입하는 강의녹화솔루션에서 실시간 생방송 강의 및 강의 녹화가 동시에 지원되어야 한다.

실시간 생방송 강의 및 강의 녹화를 동시에 수행할 경우에도 전자교탁 PC의 CPU 사용량이 증가 되지 않도록 해야 한다. (실시간송출을 위해 추가적인 리소스를 사용하면 안된다.)

학내에 기 구축되어 있는 강의녹화운영시스템과 별도의 개발 없이 연동하여 솔루션 설치 현황 관리가 가능하여 강의실 별로 설치된 솔루션 삭제가 가능하여야 한다.

강의녹화운영시스템에서 강의실별 강의녹화 현황 모니터링을 지원하여 원격 녹화 시작/정지 가능하여야 한다.

화면캡처 방식의 PC화면 녹화를 지원하여 파일변환 없이 PPT 교안과 음성을 입력한 녹화가 가능하여야 한다.

USB장치 외 다양한 내/외장 영상캡처장치를 지원하여 카메라 영상 입력이 가능하여야 한다.

입력된 카메라와 PC화면을 각각 녹화하는 개별녹화 모드와 하나의 동영상으로 편집된 합성 채널 녹화 모드를 모두 제공하여 강의자가 선택 녹화할 수 있도록 한다.

교안+음성녹화, 판서 강의녹화, 교안형, 혼합형 등 다양한 녹화 템플릿을 지원하여 강의자가 간단하게 선택하여 콘텐츠 제작을 할 수 있어야 한다.

PPT 교안 강의 시 목차자동생성 기능을 지원하여 한다.

녹화 전 음성입력 피크미터를 통해 오디오 입력상태를 확인 후 녹화를 진행할 수 있어야 한다.

음성의 입력 레벨이 낮을 경우 녹화기능을 비활성화시키고 설정한 레벨 이상으로 음성이 입력이 되었을 경우에만 활성화할 수 있도록 하여 사용자의 실수를 최소화할 수 있는 기능을 탑재해야 한다.

입력된 영상이 딜레이가 있을 경우 AV 싱크를 맞출 수 있도록 음성 딜레이 기능을 프레임 단위로 설정할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

다양한 화면 크기의 해상도와 다양한 비트레이트를 지원하여 사용자가 원하는 품질의 영상을 제작 할 수 있어야 한다.

녹화 시작 시 녹화버튼 클릭과 동시에 녹화가 수행되는 것이 아니라 녹화 카운트다운 기능을 통해 녹화를 위한 준비시간을 줄 수 있어야 한다.

다중모니터 사용 시 녹화할 메인창을 사용자가 선택하여 사용할 수 있어야 한다.

판서 기능을 지원하여 판서를 하면서 강의 녹화가 가능하여야 한다.

단축키 사용만으로 화면전환, 녹화 시작/일시정지/종료가 가능한 Hot Key 기능을 지원하여야 한다.

별도의 편집 작업 없이 인트로, 로고, 배경화면 등을 삽입할 수 있어야 한다. 강의제목, 강의자명, 강의차시 등을 입력하면 영상에 자동으로 인트로를 삽입할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

화면 모드를 Full, Mini, 숨기기 등 여러 가지 모드를 지원하여 강의자가 선택 녹화 가능하여야 한다.

녹화 중에도 녹화를 종료하지 않고 필요할 때 다시 녹화를 시작할 수 있는 녹화일시정지 기능을 제공하여 하나의 파일로 녹화 가능하여야 한다.

실시간송출을 지원하여 지정된 미디어서버 또는 YouTube와 같은 SNS 서비스를 통한 실시간강의가 가능하여야 한다.

저장된 동영상은 다양한 웹브라우저에서 실행되어야 하며 필요할 경우 별도의 변환이나 전용 애플리케이션 설치없이 교안과 교수자 영상을 동시에 볼 수 있어야 한다. 또한 On-Line에서 뿐만 아니라 Off-Line에서도 녹화 종료 즉시 플레이할 수 있는 형태로 녹화되어야 한다.

편집 S/W를 지원하여 이용하여 자르기, 붙이기, 인트로/엔딩삽입 등 편집이 가능해야 한다.

영상 리스트는 강의녹화솔루션과 연동되어 녹화된 영상이 편집 SW에 자동 ListUp 되어 편집을 손쉽게 할 수 있어야 한다.

편집 SW는 아래 기능을 지원해야 한다.
* 여러 파일 다중 구간 자르기 / 파일 붙이기
* 인트로/엔딩 영상(이미지) 삽입
* 강의녹화솔루션에서 녹화된 영상 자동 파일 List Up
* 외부영상 AVI, MKV등 다양한 동영상 불러오기 및 편집 지원
* 편집 구간별로 화면 전환 효과 지원 (화면전환 시간 지정 기능 포함)
(Fade / Gradient / Iris / Inset / Pixelate / Radial / Slide 등 10개
이상의 화면 전환 효과 지원)
* 자주 사용하는 프로파일 저장/읽어오기
* 프레임단위 이동 및 편집 지원
* 특정 영역 저작권 자료 보호 모자이크 기능 지원

Ⅲ		물품내역서

1. 콘텐츠제작솔루션

품 명	강의녹화솔루션	수 량	30 copy
용 도	강의 콘텐츠 제작용 솔루션
	- 간편 제작 및 관리용이 노트북 또는 전자교탁 PC에 설치하여 사용설명 및 원격지원 용이 - 표준 방식 녹화 지원 별도의 SW 또는 ActiveX 설치 없이 범용 플레이어에서 재생. 익스플로러, 사파리, 크롬, 파이어폭스 등 다양한 브라우저 지원. - 다양한 UI 모드 지원 전체화면 모드, 플로팅 모드, 미니 모드 등 지원, 사용자가 UI 선택 가능. - 다양한 화면 유형 PC화면, PIP방식 녹화 등 다양한 레이아웃의 녹화 템플릿 지원 - 파일 자동업로드 LMS연동 지원 강의영상 제작 후 원하는 서버로의 자동 업로드 및 LMS와의 연동 지원 - 실시간 송출을 지원하여 지정서버 또는 유튜브 실시간송출 가능 - 강의녹화운영시스템 연동 솔루션 관리 지원 - 강의녹화운영시스템 연동 설치 강의실별 녹화 상황 모니터링 및 녹화 시작/정지 기능 지원 - 편집 S/W 제공 * 여러 파일 다중 구간 자르기 / 파일 붙이기 * 인트로/엔딩 영상(이미지) 삽입 * 강의녹화솔루션에서 녹화된 영상 자동 파일 List Up * 외부영상 AVI, MKV등 다양한 동영상 불러오기 및 편집 지원 * 편집 구간별로 화면 전환 효과 지원 (화면전환 시간 지정 기능 포함) (Fade / Gradient / Iris / Inset / Pixelate / Radial / Slide 등 10개 이상의 화면 전환 효과 지원) * 자주 사용하는 프로파일 저장/읽어오기 * 프레임단위 이동 및 편집 지원 * 특정 영역 저작권 자료 보호 모자이크 기능 지원
비고

2. 카메라

품 명	카메라	수 량	30 EA
용 도	교수자 영상 촬영용
	USB 웹캠 - 카메라 : 27mm x 102mm x 27mm - 클립 : 63 mm x 36 mm x 19 mm - 시스템 요구사항 Windows® 7 이상(1080p 이상의 해상도에는 Windows 8.1 이상이 필요) macOS 10.10 이상, Chrome OS™ 버전 29.0.1547.70 이상 2GB RAM 이상, 녹화된 비디오용 하드 드라이브 공간 USB 2.0 또는 USB 3.0 포트 1개 - 4K 스트리밍 및 비디오 녹화 Windows: Camera for Windows 10, XSplit, OBS에서 작동 Mac: SwiftCapture에서 작동 - 4K UHD 화상 통화(최대 4096 x 2160픽셀 @ 30fps) - 1080p FHD 화상 통화(최대 1920 x 1080픽셀 @ 30 또는 60fps) - 720p HD 화상 통화(최대 1280 x 720픽셀 @ 30, 60 또는 90fps) - 플러그 앤 플레이 USB 연결 - 시야각(FOV): •대각선: 90° / •가로: 82.1° / •세로: 52.2° - FHD에서 5x 디지털 확대/축소 - 오토 포커스 - 어두운 장소부터 직사광선까지 다양한 조명 환경에서 선명한 이미지를 제공하는 HDR 지원 - 팬, 틸트 및 줌 제어를 위한 옵션으로 제공되는 카메라 설정 응용프로그램을 사용한 이미지 제어 - 노이즈 캔슬링 기능이 내장된 무지향성 듀얼 마이크 탑재 - Windows용 적외선 센서 기술(응용프로그램 통합에 SDK 사용 가능) - 외부 프라이버시 셔터 - 운영을 위한 클립, 삼각대 마운트를 포함한 다양한 장착 옵션 - USB 2.0 Type A 및 USB 3.0 Type A/C 연결을 포함한 복수 연결 타입 지원 - 영상 앵글 조정을 위한 가변형 J브라켓 장착 포함 ※ 강의실 설치 및 테스트 포함
비고

3. 오디오 인터페이스

품  명

오디오 인터페이스

수  량

30 EA

용  도

오디오 믹싱 후 PC USB 오디오 입력용

USB 오디오  인터페이스

Inputs	Mono: 2 Stereo: 2
USB	PC USB Interface
Mix / Effect Buses	1 mix bus 1 effect bus
Mic Preamps	Mic Preamps: 2
Phantom Power	+48 V
EQ Section	Mono Channel: 3-band Stereo Channel: 3-band
Compressor	2
AUX Sends	1
AUX Returns	FX Returns: 1 stereo
Metering	4 segment LEDs
Weight	2.3 lb / 1.05 kg

※ 강의실 설치 및 테스트 포함

비고

Ⅳ		입찰 안내

1. 입찰 및 계약관련 사항 제출서류

: 입찰공고문 참조

2. 제안서 작성방법

작 성 항 목	작 성 방 법
Ⅰ. 제안개요 Ⅱ. 제안업체 일반 1. 일반현황 및 연혁 2. 조직 및 인원 3. 주요사업내용 Ⅲ. 기술부문 1. 녹화솔루션 구축 2. 촬영장비 구축 3. 오디오 인터페이스 구축 4. 기술 적용 계획 5, 유지보수 수행방안 6. 향후 시스템 발전방향 Ⅳ. 사업관리 부문 1. 품질보증계획 2. 위험관리계획 3. 추진일정계획 4. 보고 및 검토계획 5. 투입인력 및 이력사항 Ⅴ. 지원부문 1. 교육훈련계획 2. 기타 지원사항 Ⅵ. 기타	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 추진 전략, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시하여야 한다. 제안사의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다. 제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시하여야 한다. 구축되는 시스템이 본교 현재 시스템과의 호환정도 및 사용상의 장점을 제시하여야 한다. 구축되는 시스템과의 호환성 및 장비의 스펙이 명확히 제시되어야 한다. 구축되는 시스템과의 호환성 및 장비의 스펙이 명확히 제시되어야 한다. 구축되는 시스템 및 장비들의 기술적용 계획 및 향후 업그레이드 방안을 제시하여햐 한다. 시스템의 변경관리와 품질관리 등 유지보수 절차 및 방안을 제시하여야 한다. 본 시스템과 관련 향후 발전방향에 대해 방안을 기술한다. 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차,내용 등을 제시하여야 한다. 위험관리를 위한 조직, 방법, 절차,내용 등을 제시하여야 한다. 사업 추진예정 일정을 참조하여 추진일정을 상세히 제시하여야 한다. 사업기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시하여야 한다. - 단계별 검토회의 등 본 사업을 수행할 인력을 작업 단위별로 제시하고, 투입인력에 대한 이력사항을 붙임양식을 이용하여 작성하여야 한다. ※ 유의사항 - 사업자 선정 이후 주관기관의 요구 등 특별한 사유가 없는 한 투입인력을 교체변경 할 수 없음 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육내용, 교육기간, 인원 등을 상세히 제시하여야 한다. 본 사업과 관련 지원 가능한 사항에 대한 내용을 기술한다. 위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술한다.

4. 문의처

가. 개발관련 문의: 교육혁신단 디지털러닝센터 (02-3399-3033)

나. 입찰관련 문의: 재무실 구매/입찰 (02-3399-3486)

끝.